e02\_MtrCtrl\_Pst

Design Description



KCNC / Control System Research Team

e02\_MtrCtrl\_Pst: Design Description

by KCNC / Control System Research Team

Published 03-3월-2025 11:13:16

Copyright © 2025

This document is the proprietary and confidential property of KCNC. It is intended solely for the use of authorized personnel and may not be distributed, copied, or disclosed to third parties without the prior written consent of KCNC.  
  
The information contained herein is provided for design and reference purposes only. KCNC makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness for a particular purpose of this document. The company reserves the right to modify or update the content at any time without prior notice.  
  
Any unauthorized use, reproduction, or disclosure of this document may result in legal action in accordance with applicable laws and regulations.  
  
For any inquiries or requests related to this document, please contact KCNC at [https://kcnc.co.kr/company.html].

차례

[제 1 장Model Version 1](#_Toc191892860)

[제 2 장Root System 2](#_Toc191892861)

[**Interface** 2](#_Toc191892862)

[**Input Signals** 2](#_Toc191892863)

[**Output Signals** 3](#_Toc191892864)

[**Blocks** 3](#_Toc191892865)

[**Parameters** 3](#_Toc191892866)

[**Block Execution Order** 17](#_Toc191892867)

[제 3 장Subsystems 20](#_Toc191892868)

[**Ftn\_CalMdata** 20](#_Toc191892869)

[**Interface** 20](#_Toc191892870)

[**Blocks** 21](#_Toc191892871)

[**Block Execution Order** 25](#_Toc191892872)

[**State Charts** 26](#_Toc191892873)

[**Ftn\_RevAbc2dqe** 27](#_Toc191892874)

[**Description** 27](#_Toc191892875)

[**Interface** 27](#_Toc191892876)

[**Blocks** 29](#_Toc191892877)

[**Block Execution Order** 47](#_Toc191892878)

[**State Charts** 48](#_Toc191892879)

[**Ftn\_RevCurrDlyCmpsn** 49](#_Toc191892880)

[**Interface** 49](#_Toc191892881)

[**Blocks** 50](#_Toc191892882)

[**Block Execution Order** 58](#_Toc191892883)

[**Ftn\_SpdMtMethod** 58](#_Toc191892884)

[**Interface** 58](#_Toc191892885)

[**Blocks** 59](#_Toc191892886)

[**Block Execution Order** 65](#_Toc191892887)

[**Lib\_LPF\_Rpm** 66](#_Toc191892888)

[**Blocks** 67](#_Toc191892940)

[**Nftn\_CalDiffPst** 74](#_Toc191892941)

[**Blocks** 74](#_Toc191892942)

[**Nftn\_CalSpd** 77](#_Toc191892943)

[**Blocks** 77](#_Toc191892944)

[**Nftn\_CntTmToTe** 86](#_Toc191892945)

[**Blocks** 86](#_Toc191892946)

[**Nftn\_mod** 94](#_Toc191892947)

[**Blocks** 94](#_Toc191892948)

[**Nftn\_ThetaOffset** 101](#_Toc191892949)

[**Blocks** 101](#_Toc191892950)

[제 4 장System Design Variables 106](#_Toc191892951)

[**Design Variable Summary** 106](#_Toc191892952)

[**Design Variable Details** 108](#_Toc191892953)

[제 5 장Requirements 148](#_Toc191892954)

[제 6 장System Model Configuration 149](#_Toc191892955)

[제 7 장Glossary 185](#_Toc191892956)

[제 8 장About this Report 186](#_Toc191892957)

[**Report Overview** 186](#_Toc191892958)

[**Root System Description** 186](#_Toc191892959)

[**Subsystem Descriptions** 187](#_Toc191892960)

[**State Chart Descriptions** 187](#_Toc191892961)

제 1 장Model Version


**Version:** 7.480

**Last modified:** Sat Feb 15 18:09:53 2025

**Checksum:** 2720737345 2592268149 3185231108 1827437085

제 2 장Root System

Figure 2.1. e02\_MtrCtrl\_Pst



Interface

Input Signals

Table 2.1. Input Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mBSW\_i32EncCnt | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mBSW\_i32EncCnt |  | int32 | 1 | 1x1 |
| mBSW\_sFreq | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mBSW\_sFreq |  | single | 1 | 1x1 |
| mDIAG\_uCntCrtOvr | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mDIAG\_uCntCrtOvr |  | uint16 | 1 | 1x1 |
| mMsens\_sIa | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mMsens\_sIa |  | single | 1 | 1x1 |
| mMsens\_sIb | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mMsens\_sIb |  | single | 1 | 1x1 |
| mMsens\_sIc | e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mMsens\_sIc |  | single | 1 | 1x1 |

Output Signals

Table 2.2. Output Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mMTPST\_sTheta> | e02\_MtrCtrl\_Pst/From1 |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIde> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIqe> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIds> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIqs> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe |  | single | 1 | 1x1 |
| mMTPST\_sRpm | e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Rpm |  | single | 1 | 1x1 |
| mMTPST\_sWe | e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_We |  | single | 1 | 1x1 |
| mMTPST\_sWm | e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Wm |  | single | 1 | 1x1 |

Blocks

Parameters

"BI\_mBSW\_i32EncCnt" (Inport)

Table 2.3. "BI\_mBSW\_i32EncCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 131072 |
| 데이터형 | int32 |

"BI\_mBSW\_sFreq" (Inport)

Table 2.4. "BI\_mBSW\_sFreq" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 20000 |
| 데이터형 | single |

"BI\_mDIAG\_uCntCrtOvr" (Inport)

Table 2.5. "BI\_mDIAG\_uCntCrtOvr" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 3 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 2 |
| 데이터형 | uint16 |

"BI\_mMsens\_sIa" (Inport)

Table 2.6. "BI\_mMsens\_sIa" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | -41.4 |
| 최댓값 | 33.8 |
| 데이터형 | single |

"BI\_mMsens\_sIb" (Inport)

Table 2.7. "BI\_mMsens\_sIb" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | -41.4 |
| 최댓값 | 33.8 |
| 데이터형 | single |

"BI\_mMsens\_sIc" (Inport)

Table 2.8. "BI\_mMsens\_sIc" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 최솟값 | -41.4 |
| 최댓값 | 33.8 |
| 데이터형 | single |

"From1" (From)

Table 2.9. "From1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMTPST\_sTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Goto1" (Goto)

Table 2.10. "Goto1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | mMTPST\_sTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Lib\_LPF\_Rpm" (SubSystem)

Table 2.11. "Lib\_LPF\_Rpm" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Gain\_La | E02SWF.sEstSpdLa |
| Gain\_Lb | E02SWF.sEstSpdLb |
| Init\_Value | 0 |

"Lib\_LPF\_We" (SubSystem)

Table 2.12. "Lib\_LPF\_We" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Gain\_La | E02SWF.sEstWeLa |
| Gain\_Lb | E02SWF.sEstWeLb |
| Init\_Value | 0 |

"Lib\_LPF\_Wm" (SubSystem)

Table 2.13. "Lib\_LPF\_Wm" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Gain\_La | E02SWF.sEstWmLa |
| Gain\_Lb | E02SWF.sEstWmLb |
| Init\_Value | 0 |

"Out Bus Element" (Outport)

Table 2.14. "Out Bus Element" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sTheta |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | Rad |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element1" (Outport)

Table 2.15. "Out Bus Element1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sWm |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -1047 |
| 최댓값 | 1047 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element2" (Outport)

Table 2.16. "Out Bus Element2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sWe |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -4189 |
| 최댓값 | 4189 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element3" (Outport)

Table 2.17. "Out Bus Element3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sRpm |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -10000 |
| 최댓값 | 10000 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | rpm |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element4" (Outport)

Table 2.18. "Out Bus Element4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sIde |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -60 |
| 최댓값 | 60 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | Apeak |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element5" (Outport)

Table 2.19. "Out Bus Element5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sIqe |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -60 |
| 최댓값 | 60 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | Apeak |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element6" (Outport)

Table 2.20. "Out Bus Element6" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sIds |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -60 |
| 최댓값 | 60 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | Apeak |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Out Bus Element7" (Outport)

Table 2.21. "Out Bus Element7" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 이름 | bE02MTPST |
| 요소 | mMTPST\_sIqs |
| Bus Element Port 블록임 | on |
| SignalObject | <Simulink.Signal> |
| 스토리지 클래스 | ExportedGlobal |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -60 |
| 최댓값 | 60 |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | Apeak |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | [1] |
| 가변 크기 신호 | No |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | mSim.dTime |
| 신호 유형 | real |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

Block Execution Order


1. [Constant](#mw_2418d04fb204f93982b36d59f185a655) (Constant)
2. [Constant1](#mw_81866f8990954b7250180a60b4e30d8f) (Constant)
3. [Constant](#mw_305334514e6edebb2890f4f6ff54e951) (Constant)
4. [Constant1](#mw_e3dd97bbaac0659961be6f5d3a60758a) (Constant)
5. [Constant](#mw_ea0950d08372e15d24b41810cfdaed9d) (Constant)
6. [Constant1](#mw_7c3a77124abc1637421acc50a915b744) (Constant)
7. [*Ftn\_SpdMtMethod*](#mw_a5bdcb1392533c67a997a3e5e4ac952a)
   1. [CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2](#mw_4328dbdf7a8b7741a8feb02bcc915cb5) (Constant)
   2. [CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e) (Constant)
   3. [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82) (Constant)
   4. [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b) (Constant)
   5. [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7) (Constant)
   6. [CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8) (Constant)
   7. [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995) (Constant)
   8. [CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef) (Constant)
   9. [CB\_C\_PI2](#mw_67dde4a0df6e23f28d7c7994c2f97723) (Constant)
   10. [CB\_sZero1](#mw_60152d8c0f4556071b0aedc05ae86b5f) (Constant)
   11. [DataTypeConversion1](#mw_e271203faf1dd039b0c1aba35881be0e) (DataTypeConversion)
   12. [Product](#mw_2144d4702f79ff1ec63580d6d408873f) (Product)
   13. [Data\_Type\_Conversion](#mw_77b6bba94dc79ccdd4db4a0ba8145718) (DataTypeConversion)
   14. [Product1](#mw_31da007653028b1bdb686d00f2239327) (Product)
   15. [RelationalOperator1](#mw_4bc70ac798a8fbfc015671353fd3f631) (RelationalOperator)
   16. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch2Inport1*](#mw_93ee80b98fb730b59709877a81d4d1c8)
       1. [Add](#mw_e6662aeb272ac5369a5b305436e20016) (Sum)
   17. [Switch2](#mw_2e010f171e3268d4334f2f121a477194) (Switch)
   18. [Data\_Type\_Conversion2](#mw_889ca71ebddc27f569b261db2d8ff907) (DataTypeConversion)
   19. [Delay](#mw_e6d773389132a0504a591595ad10ab73) (Delay)
   20. [Add](#mw_32673492140eda66709c3a19ca1f6ef5) (Sum)
   21. [*Ftn\_CalMdata*](#mw_f675db241c1f1fc95596cfa373f4dea1)
       1. [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) (Constant)
       2. [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) (Constant)
       3. [CB\_sZero](#mw_8bc4b4064c5149fdbdd1d543dee43317) (Constant)
       4. [Delay](#mw_519d7ade53687c7c841ee5b115e5283e) (Delay)
       5. [*Chart\_CalMdata*](#mw_804dea1f3b4303d2ecf5d1e3e097d9da)
          1. [SFunction](#mw_1caaa4aac5aee6a9f6bdec6226267968) (S-Function)
   22. [DataTypeConversion](#mw_cfe10bb8d7025fb773d5e5ed4b83a67b) (DataTypeConversion)
   23. [Product1](#mw_14c3a68a57f9dde7a3e2abdeb6a964a2) (Product)
   24. [Product2](#mw_e52277c8454e5bbfc3cfac33ac0ca57c) (Product)
   25. [Product3](#mw_bfa910553bc0c747d90bb3a9bd3c4be1) (Product)
   26. [Product5](#mw_0033036c3d8d0b9f6a767382a999437e) (Product)
   27. [DataTypeConversion](#mw_11f668911b3f3947db1806d0b79262de) (DataTypeConversion)
   28. [Product](#mw_fd70f2fcf45c8cc2e8f99c4ce19567b6) (Product)
   29. [Add](#mw_1eeecd50c17869c0fbe004cacd93b13b) (Sum)
   30. [RelationalOperator2](#mw_b23b801a9b0c2db5737e90d6f4ff1cd4) (RelationalOperator)
   31. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch1Inport3*](#mw_315c5b0d9535e4d05b380d73c94e4b3d)
       1. [Add2](#mw_7a9fda6c4abd61f350b0cbaf96264c57) (Sum)
   32. [Switch1](#mw_bc1159f86e81c3d08de2303718263ec2) (Switch)
   33. [RelationalOperator3](#mw_9cf25a9e8f628c56602a5cdbf91b1576) (RelationalOperator)
   34. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch3Inport1*](#mw_e055c3014c74f60f930eacb0c63fbbc9)
       1. [Sum4](#mw_effd39a743476323c4435bd859dc75bb) (Sum)
   35. [Switch3](#mw_aca1ffe8a809d45ed2e394b1f7958377) (Switch)
8. [*Ftn\_RevCurrDlyCmpsn*](#mw_b81df02e78f69a7f9b599e8e694cb8e4)
   1. [CB\_C\_PI2](#mw_0eedfc18a9303440cae6cb7ef6d89cdb) (Constant)
   2. [CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1) (Constant)
   3. [CB\_sZero1](#mw_7ab437c6787d1dfced844c5996d31cad) (Constant)
   4. [Sum2](#mw_39d13ca62dae8f5fd67d96a2ebe5aa46) (Sum)
   5. [RelationalOperator2](#mw_1ef366b0a8bbece25b016fd7a76a5b97) (RelationalOperator)
   6. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch1Inport3*](#mw_b6078cab3d0ed4262cc753df0367b1e1)
      1. [Add2](#mw_9d38c0f878b13ac4a81dc94bceae01bf) (Sum)
   7. [Switch1](#mw_703c722246e945184e9f09e01033c834) (Switch)
   8. [RelationalOperator3](#mw_aedc133f198a0cfb4fe169894058b346) (RelationalOperator)
   9. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch3Inport1*](#mw_99de697ab560742dee03794716fd62ac)
      1. [Sum4](#mw_8ee3887cd1e543e38adb54f7767b9083) (Sum)
   10. [Switch3](#mw_6886d2ab7f9a04b355e632182997b1c2) (Switch)
9. [*Ftn\_RevAbc2dqe*](#mw_d89ebc6fa6820a7255064451874d96f2)
   1. [Constant](#mw_f0280c42d06aa7acafcf77b96382fdb5) (Constant)
   2. [Gain](#mw_8ae42886096c3a6e11deb1671ae96a27) (Gain)
   3. [Sum4](#mw_57ad5bd9c27127fc3254583b8e9d9744) (Sum)
   4. [Sum1](#mw_4d120ce5dc71ec5d84a7cf11e9ad0aa8) (Sum)
   5. [Gain4](#mw_4ce30e26db7f4d802f31b37869621853) (Gain)
   6. [TrigonometricFunction3](#mw_c0aae047d518c5344a8e4ac027554eba) (Trigonometry)
   7. [Product4](#mw_dcf5ae1cdd571ce132c937c6653cd619) (Product)
   8. [Sum5](#mw_07c63ca04781188e902ef1eedef971de) (Sum)
   9. [Gain5](#mw_d992a8403302079f4be94601b5fd8aa8) (Gain)
   10. [TrigonometricFunction2](#mw_7f4f895c4c09fbd88afae6b41e024965) (Trigonometry)
   11. [Product5](#mw_9abe52fff75fa3b487067bf295b1888f) (Product)
   12. [Sum6](#mw_88cb0440a44de986bfa41aa12d6fee23) (Sum)
   13. [Product7](#mw_9c6144a1130612f6b7595027b53994f6) (Product)
   14. [Product6](#mw_b21377ceda8b844889d9a4b135777e6c) (Product)
   15. [Sum7](#mw_6c188f846921a3da1ae75a2174e60c4d) (Sum)
   16. [*Ftn\_OverCurrDebounceFilter*](#mw_c6cb6bfa97cb94c112fd9e2eb83fcdaa)
       1. [SFunction](#mw_a542df763df85a73d0284dd87fc1c686) (S-Function)
10. [sLpfNowZ](#mw_cf07def12ea13e05715e6faf74145117) (Delay)
11. [Sum](#mw_f18fde8fc96ac56bf5f498daa217db26) (Sum)
12. [Product](#mw_8c368e771b12688fd7638a3024937c36) (Product)
13. [sLpfLowZ](#mw_87f4b9fe608ed5a11b74b87f7cce8c20) (Delay)
14. [Product1](#mw_d17b629528a5a23c0952537af3ec487d) (Product)
15. [Sum1](#mw_419ae41668655010477a9777840febf1) (Sum)
16. [sLpfNowZ](#mw_f228e8f647be6f479f2f89b40e377fbb) (Delay)
17. [Sum](#mw_5154f593c5851cee1d6483eaf729541e) (Sum)
18. [Product](#mw_333933accf995cb97bebf8ee50a5bc13) (Product)
19. [sLpfLowZ](#mw_531a1f85921f9dc90d515b709fd21569) (Delay)
20. [Product1](#mw_aee09453f826e7925c16542d178f8f0c) (Product)
21. [Sum1](#mw_ced0d03397f5f15e3c77c0c2c48798ef) (Sum)
22. [sLpfNowZ](#mw_609dffee36e4c575f02fd3063e3501d0) (Delay)
23. [Sum](#mw_0cf07f5d2ddb92250828668c17abf681) (Sum)
24. [Product](#mw_1432f6f49cb3814a5eeed5d4461467b9) (Product)
25. [sLpfLowZ](#mw_f5e9f4e746b173b413a5d317cee9ca7e) (Delay)
26. [Product1](#mw_0d00c7935ae05bc3af41a2e95e8f79b2) (Product)
27. [Sum1](#mw_f81ea03a9c4543c02663fddea851dc13) (Sum)

제 3 장Subsystems

Ftn\_CalMdata

**Checksum:**  3929833998 2386853938 2400814200 2634586850

Figure 3.1. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata



Interface

Input Signals

The following tables describe external signals used to compute the subsystem's inputs.The name of the input signal is the name of the input port that accepts the signal. The number in angle brackets is the number of the input port. A dimension of [1 1] indicates a scalar signal.

Table 3.1. Input Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i16DiffPostion> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/i16PstNow |  | int16 | 1 | 1x1 |
| <sSpdNow> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/sSpdNow |  | single | 1 | 1x1 |

Output Signals

The following tables describe the signals output by this system. The name of the output signal is the name of the signal's parent block, i.e., the block that computes the signal. The number in angle brackets is the number of the port that emits the signal.

Table 3.2. Output Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <i16Mdata> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/Chart\_CalMdata |  | int16 | 1 | 1x1 |

Blocks

Parameters

"CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin" (Constant)

Table 3.3. "CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.i16AllowedCntMin |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt" (Constant)

Table 3.4. "CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.i16EncElectMaxCnt |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_sZero" (Constant)

Table 3.5. "CB\_sZero" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"Delay" (Delay)

Table 3.6. "Delay" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Delay length source | Dialog |
| 지연 길이 | 1 |
| 지연 상한 | 100 |
| Initial condition source | Dialog |
| 초기 조건 | 0.0 |
| 외부 재설정 | None |
| 인에이블 포트 표시 | off |
| 직접 피드스루 방지 | off |
| 지연 길이 진단 | None |
| 생성 코드에서 지연 길이 확인 제거 | off |
| 입력 처리 | Elements as channels (sample based) |
| 상태에 원형 버퍼 사용 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 상태 이름은 Simulink Signal 객체로 연결이 맺어져야 함 | off |

"i16Mdata" (Outport)

Table 3.7. "i16Mdata" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"i16PstNow" (Inport)

Table 3.8. "i16PstNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | -4095 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"sSpdNow" (Inport)

Table 3.9. "sSpdNow" Parameters


| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | [] |
| 최댓값 | [] |
| 데이터형 | Inherit: auto |

Block Execution Order

1. [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) (Constant)
2. [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) (Constant)
3. [CB\_sZero](#mw_8bc4b4064c5149fdbdd1d543dee43317) (Constant)
4. [Delay](#mw_519d7ade53687c7c841ee5b115e5283e) (Delay)
5. [*Chart\_CalMdata*](#mw_804dea1f3b4303d2ecf5d1e3e097d9da)
   1. [SFunction](#mw_1caaa4aac5aee6a9f6bdec6226267968) (S-Function)

State Charts

Chart



1. [[(i16PstNow > i16AllowedCntMin) && (sSpdNowZ < sZero)]](#mw_34895f60d764e49755faf583fcf434c9)
2. [{...](#mw_b4c8f14f6dd70c3f1025b13f1803e51f)
3. [[(i16PstNow < -i16AllowedCntMin) && (sSpdNowZ > sZero)]](#mw_c508e5bbd5298c663a3e7d2b5b6e93eb)
4. [{...](#mw_e620c5dc5122c6418effdccd136993e3)
5. [{...](#mw_34f64f83ac96762924b2db43c983caf5)

Data

Table 3.10. Data - i16AllowedCntMin

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Table 3.11. Data - i16EncElectMaxCnt

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Table 3.12. Data - i16Mdata

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Output |
| Data Type | int16 |

Table 3.13. Data - i16PstNow

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Table 3.14. Data - sSpdNowZ

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |


Table 3.15. Data - sZero

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Ftn\_RevAbc2dqe

**Checksum:**  4287359757 3326703275 2040418851 1562701927

Figure 3.2. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe



Description

DQ Transformation

Interface

Input Signals

The following tables describe external signals used to compute the subsystem's inputs.The name of the input signal is the name of the input port that accepts the signal. The number in angle brackets is the number of the input port. A dimension of [1 1] indicates a scalar signal.

Table 3.16. Input Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mDIAG\_uCntCrtOvr> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/mDIAG\_uCntCrtOvr |  | uint16 | 1 | 1x1 |
| <mMsens\_sIa> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/mMsens\_sIa |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMsens\_sIb> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/mMsens\_sIb |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMsens\_sIc> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/mMsens\_sIc |  | single | 1 | 1x1 |
| <sEncThetaCurrTdc> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/sEncThetaCurrTdc |  | single | 1 | 1x1 |

Output Signals

The following tables describe the signals output by this system. The name of the output signal is the name of the signal's parent block, i.e., the block that computes the signal. The number in angle brackets is the number of the port that emits the signal.

Table 3.17. Output Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mMTPST\_sIde> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/Ftn\_OverCurrDebounceFilter |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIds> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/From7 |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIqe> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/Ftn\_OverCurrDebounceFilter |  | single | 1 | 1x1 |
| <mMTPST\_sIqs> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/From8 |  | single | 1 | 1x1 |

Blocks

Parameters

"Constant" (Constant)

Table 3.18. "Constant" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | uint16 |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"From" (From)

Table 3.19. "From" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sSinTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From1" (From)

Table 3.20. "From1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sSinTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From2" (From)

Table 3.21. "From2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCosTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From3" (From)

Table 3.22. "From3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCosTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From4" (From)

Table 3.23. "From4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMTPST\_sIqs |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From5" (From)

Table 3.24. "From5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMTPST\_sIqs |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From6" (From)

Table 3.25. "From6" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMsens\_sIb |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From7" (From)

Table 3.26. "From7" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMTPST\_sIds |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From8" (From)

Table 3.27. "From8" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mMTPST\_sIqs |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Gain" (Gain)

Table 3.28. "Gain" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 이득 | CnstCnst.C\_2 |
| 곱셈 | Element-wise(K.\*u) |
| 파라미터 최솟값 | [] |
| 파라미터 최댓값 | [] |
| 파라미터 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Gain4" (Gain)

Table 3.29. "Gain4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 이득 | CnstCnst.C\_INV\_N3 |
| 곱셈 | Element-wise(K.\*u) |
| 파라미터 최솟값 | [] |
| 파라미터 최댓값 | [] |
| 파라미터 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Gain5" (Gain)

Table 3.30. "Gain5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 이득 | CnstCnst.C\_INV\_SQRT3 |
| 곱셈 | Element-wise(K.\*u) |
| 파라미터 최솟값 | [] |
| 파라미터 최댓값 | [] |
| 파라미터 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Goto" (Goto)

Table 3.31. "Goto" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sSinTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Goto1" (Goto)

Table 3.32. "Goto1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sCosTheta |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Goto2" (Goto)

Table 3.33. "Goto2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | mMTPST\_sIqs |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Goto3" (Goto)

Table 3.34. "Goto3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | mMsens\_sIb |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Goto4" (Goto)

Table 3.35. "Goto4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | mMTPST\_sIds |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"mDIAG\_uCntCrtOvr" (Inport)

Table 3.36. "mDIAG\_uCntCrtOvr" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 5 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 2 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mMsens\_sIa" (Inport)

Table 3.37. "mMsens\_sIa" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | -162.6 |
| 최댓값 | 162.6 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mMsens\_sIb" (Inport)

Table 3.38. "mMsens\_sIb" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 3 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | -162.6 |
| 최댓값 | 162.6 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mMsens\_sIc" (Inport)

Table 3.39. "mMsens\_sIc" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 4 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | -325.2 |
| 최댓값 | 325.2 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mMTPST\_sIde" (Outport)

Table 3.40. "mMTPST\_sIde" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -398.3 |
| 최댓값 | 398.3 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"mMTPST\_sIds" (Outport)

Table 3.41. "mMTPST\_sIds" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 3 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -271 |
| 최댓값 | 271 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"mMTPST\_sIqe" (Outport)

Table 3.42. "mMTPST\_sIqe" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -398.3 |
| 최댓값 | 398.3 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"mMTPST\_sIqs" (Outport)

Table 3.43. "mMTPST\_sIqs" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 4 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -271 |
| 최댓값 | 271 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Product4" (Product)

Table 3.44. "Product4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Zero |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product5" (Product)

Table 3.45. "Product5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Zero |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product6" (Product)

Table 3.46. "Product6" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Zero |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product7" (Product)

Table 3.47. "Product7" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Zero |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"sEncThetaCurrTdc" (Inport)

Table 3.48. "sEncThetaCurrTdc" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"Sum1" (Sum)

Table 3.49. "Sum1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Sum4" (Sum)

Table 3.50. "Sum4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Sum5" (Sum)

Table 3.51. "Sum5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Sum6" (Sum)

Table 3.52. "Sum6" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Sum7" (Sum)

Table 3.53. "Sum7" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"TrigonometricFunction2" (Trigonometry)

Table 3.54. "TrigonometricFunction2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 함수 | sin |
| 근사법 | None |
| 반복 횟수 | 11 |
| 보간 방법 | Linear point-slope |
| 각도 단위 | radian |
| 데이터 점 개수 | 16 |
| 테이블 데이터형 | Inherit: Inherit via input |
| 범위를 벗어난 입력에 대한 방지 제거 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"TrigonometricFunction3" (Trigonometry)

Table 3.55. "TrigonometricFunction3" Parameters


| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 함수 | cos |
| 근사법 | None |
| 반복 횟수 | 11 |
| 보간 방법 | Linear point-slope |
| 각도 단위 | radian |
| 데이터 점 개수 | 16 |
| 테이블 데이터형 | Inherit: Inherit via input |
| 범위를 벗어난 입력에 대한 방지 제거 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

Block Execution Order

1. [Constant](#mw_f0280c42d06aa7acafcf77b96382fdb5) (Constant)
2. [Gain](#mw_8ae42886096c3a6e11deb1671ae96a27) (Gain)
3. [Sum4](#mw_57ad5bd9c27127fc3254583b8e9d9744) (Sum)
4. [Sum1](#mw_4d120ce5dc71ec5d84a7cf11e9ad0aa8) (Sum)
5. [Gain4](#mw_4ce30e26db7f4d802f31b37869621853) (Gain)
6. [TrigonometricFunction3](#mw_c0aae047d518c5344a8e4ac027554eba) (Trigonometry)
7. [Product4](#mw_dcf5ae1cdd571ce132c937c6653cd619) (Product)
8. [Sum5](#mw_07c63ca04781188e902ef1eedef971de) (Sum)
9. [Gain5](#mw_d992a8403302079f4be94601b5fd8aa8) (Gain)
10. [TrigonometricFunction2](#mw_7f4f895c4c09fbd88afae6b41e024965) (Trigonometry)
11. [Product5](#mw_9abe52fff75fa3b487067bf295b1888f) (Product)
12. [Sum6](#mw_88cb0440a44de986bfa41aa12d6fee23) (Sum)
13. [Product7](#mw_9c6144a1130612f6b7595027b53994f6) (Product)
14. [Product6](#mw_b21377ceda8b844889d9a4b135777e6c) (Product)
15. [Sum7](#mw_6c188f846921a3da1ae75a2174e60c4d) (Sum)
16. [*Ftn\_OverCurrDebounceFilter*](#mw_c6cb6bfa97cb94c112fd9e2eb83fcdaa)
    1. [SFunction](#mw_a542df763df85a73d0284dd87fc1c686) (S-Function)

State Charts

Chart



1. [[mDIAG\_uCntCrtOvr == uZero]](#mw_7a344077215e32b740d33203bbb1a15b)
2. [/\* no action \*/](#mw_439106a88822380fbc3ac68fa923f93e)
3. [{...](#mw_cc775de457610553f23109696208bf31)

Data

Table 3.56. Data - mDIAG\_uCntCrtOvr

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Table 3.57. Data - mMTPST\_sIde

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Output |
| Data Type | single |

Table 3.58. Data - mMTPST\_sIqe

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Output |
| Data Type | single |

Table 3.59. Data - sIdeTemp

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Table 3.60. Data - sIqeTemp

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |


Table 3.61. Data - uZero

|  |  |
| --- | --- |
| Scope | Input |
| Data Type | Inherit: Same as Simulink |

Ftn\_RevCurrDlyCmpsn

**Checksum:**  3742573508 590441203 1061550085 2385135347

Figure 3.3. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn



Interface

Input Signals

The following tables describe external signals used to compute the subsystem's inputs.The name of the input signal is the name of the input port that accepts the signal. The number in angle brackets is the number of the input port. A dimension of [1 1] indicates a scalar signal.

Table 3.62. Input Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mMTPST\_sTheta> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn/mMTPST\_sTheta |  | single | 1 | 1x1 |

Output Signals

The following tables describe the signals output by this system. The name of the output signal is the name of the signal's parent block, i.e., the block that computes the signal. The number in angle brackets is the number of the port that emits the signal.

Table 3.63. Output Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sEncThetaCurrTdc | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn/Switch3 |  | single | 1 | 1x1 |

Blocks

Parameters

"Add2" (Sum)

Table 3.64. "Add2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"CB\_C\_PI2" (Constant)

Table 3.65. "CB\_C\_PI2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | CnstCnst.C\_PI2 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb" (Constant)

Table 3.66. "CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02ITDC.sVltTdcGb |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_sZero1" (Constant)

Table 3.67. "CB\_sZero1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"From2" (From)

Table 3.68. "From2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From3" (From)

Table 3.69. "From3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Goto3" (Goto)

Table 3.70. "Goto3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"mMTPST\_sTheta" (Inport)

Table 3.71. "mMTPST\_sTheta" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"RelationalOperator2" (RelationalOperator)

Table 3.72. "RelationalOperator2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 관계 연산자 | >= |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 데이터형 | Inherit: Logical (see Configuration Parameters: Optimization) |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 정수 반올림 모드 | Nearest |

"RelationalOperator3" (RelationalOperator)

Table 3.73. "RelationalOperator3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 관계 연산자 | > |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 데이터형 | Inherit: Logical (see Configuration Parameters: Optimization) |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 정수 반올림 모드 | Nearest |

"sEncThetaCurrTdc" (Outport)

Table 3.74. "sEncThetaCurrTdc" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"Sum2" (Sum)

Table 3.75. "Sum2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Sum4" (Sum)

Table 3.76. "Sum4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Switch1" (Switch)

Table 3.77. "Switch1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 첫 번째 입력 전달 조건 | u2 ~= 0 |
| 임계값 | 0 |
| 모든 데이터 포트 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 서로 다른 데이터 입력 크기 허용(가변 크기의 출력 신호 발생) | off |

"Switch3" (Switch)

Table 3.78. "Switch3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 첫 번째 입력 전달 조건 | u2 ~= 0 |
| 임계값 | 0 |
| 모든 데이터 포트 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 서로 다른 데이터 입력 크기 허용(가변 크기의 출력 신호 발생) | off |


Block Execution Order

1. [CB\_C\_PI2](#mw_0eedfc18a9303440cae6cb7ef6d89cdb) (Constant)
2. [CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1) (Constant)
3. [CB\_sZero1](#mw_7ab437c6787d1dfced844c5996d31cad) (Constant)
4. [Sum2](#mw_39d13ca62dae8f5fd67d96a2ebe5aa46) (Sum)
5. [RelationalOperator2](#mw_1ef366b0a8bbece25b016fd7a76a5b97) (RelationalOperator)
6. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch1Inport3*](#mw_b6078cab3d0ed4262cc753df0367b1e1)
   1. [Add2](#mw_9d38c0f878b13ac4a81dc94bceae01bf) (Sum)
7. [Switch1](#mw_703c722246e945184e9f09e01033c834) (Switch)
8. [RelationalOperator3](#mw_aedc133f198a0cfb4fe169894058b346) (RelationalOperator)
9. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch3Inport1*](#mw_99de697ab560742dee03794716fd62ac)
   1. [Sum4](#mw_8ee3887cd1e543e38adb54f7767b9083) (Sum)
10. [Switch3](#mw_6886d2ab7f9a04b355e632182997b1c2) (Switch)

Ftn\_SpdMtMethod

**Checksum:**  1730915281 4106675512 3896274724 3870420439

Figure 3.4. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod



Interface

Input Signals

The following tables describe external signals used to compute the subsystem's inputs.The name of the input signal is the name of the input port that accepts the signal. The number in angle brackets is the number of the input port. A dimension of [1 1] indicates a scalar signal.

Table 3.79. Input Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mBSW\_i32EncCnt> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/mBSW\_i32EncCnt |  | int32 | 1 | 1x1 |
| <mBSW\_sFreq> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/mBSW\_sFreq |  | single | 1 | 1x1 |

Output Signals

The following tables describe the signals output by this system. The name of the output signal is the name of the signal's parent block, i.e., the block that computes the signal. The number in angle brackets is the number of the port that emits the signal.

Table 3.80. Output Signals

| **Signal Name** | **Block** | **Description** | **Data Type** | **Width** | **Dimensions** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <mMTPST\_sTheta> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_mod |  | single | 1 | 1x1 |
| <sSpdNow> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd |  | single | 1 | 1x1 |
| <sWe> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd |  | single | 1 | 1x1 |
| <sWm> | e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd |  | single | 1 | 1x1 |

Blocks

Parameters

"From" (From)

Table 3.81. "From" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | mBSW\_sFreq |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From1" (From)

Table 3.82. "From1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sSpdNow |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Goto" (Goto)

Table 3.83. "Goto" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | mBSW\_sFreq |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Goto1" (Goto)

Table 3.84. "Goto1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sSpdNow |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"mBSW\_i32EncCnt" (Inport)

Table 3.85. "mBSW\_i32EncCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mBSW\_sFreq" (Inport)

Table 3.86. "mBSW\_sFreq" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 16000 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mMTPST\_sTheta" (Outport)

Table 3.87. "mMTPST\_sTheta" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 4 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"sSpdNow" (Outport)

Table 3.88. "sSpdNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 3 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 12000 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"sWe" (Outport)

Table 3.89. "sWe" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 5026.55 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"sWm" (Outport)

Table 3.90. "sWm" Parameters


| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 1256.6371 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

Block Execution Order

1. [CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2](#mw_4328dbdf7a8b7741a8feb02bcc915cb5) (Constant)
2. [CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e) (Constant)
3. [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82) (Constant)
4. [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b) (Constant)
5. [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7) (Constant)
6. [CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8) (Constant)
7. [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995) (Constant)
8. [CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef) (Constant)
9. [CB\_C\_PI2](#mw_67dde4a0df6e23f28d7c7994c2f97723) (Constant)
10. [CB\_sZero1](#mw_60152d8c0f4556071b0aedc05ae86b5f) (Constant)
11. [DataTypeConversion1](#mw_e271203faf1dd039b0c1aba35881be0e) (DataTypeConversion)
12. [Product](#mw_2144d4702f79ff1ec63580d6d408873f) (Product)
13. [Data\_Type\_Conversion](#mw_77b6bba94dc79ccdd4db4a0ba8145718) (DataTypeConversion)
14. [Product1](#mw_31da007653028b1bdb686d00f2239327) (Product)
15. [RelationalOperator1](#mw_4bc70ac798a8fbfc015671353fd3f631) (RelationalOperator)
16. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch2Inport1*](#mw_93ee80b98fb730b59709877a81d4d1c8)
    1. [Add](#mw_e6662aeb272ac5369a5b305436e20016) (Sum)
17. [Switch2](#mw_2e010f171e3268d4334f2f121a477194) (Switch)
18. [Data\_Type\_Conversion2](#mw_889ca71ebddc27f569b261db2d8ff907) (DataTypeConversion)
19. [Delay](#mw_e6d773389132a0504a591595ad10ab73) (Delay)
20. [Add](#mw_32673492140eda66709c3a19ca1f6ef5) (Sum)
21. [*Ftn\_CalMdata*](#mw_f675db241c1f1fc95596cfa373f4dea1)
    1. [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) (Constant)
    2. [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) (Constant)
    3. [CB\_sZero](#mw_8bc4b4064c5149fdbdd1d543dee43317) (Constant)
    4. [Delay](#mw_519d7ade53687c7c841ee5b115e5283e) (Delay)
    5. [*Chart\_CalMdata*](#mw_804dea1f3b4303d2ecf5d1e3e097d9da)
       1. [SFunction](#mw_1caaa4aac5aee6a9f6bdec6226267968) (S-Function)
22. [DataTypeConversion](#mw_cfe10bb8d7025fb773d5e5ed4b83a67b) (DataTypeConversion)
23. [Product1](#mw_14c3a68a57f9dde7a3e2abdeb6a964a2) (Product)
24. [Product2](#mw_e52277c8454e5bbfc3cfac33ac0ca57c) (Product)
25. [Product3](#mw_bfa910553bc0c747d90bb3a9bd3c4be1) (Product)
26. [Product5](#mw_0033036c3d8d0b9f6a767382a999437e) (Product)
27. [DataTypeConversion](#mw_11f668911b3f3947db1806d0b79262de) (DataTypeConversion)
28. [Product](#mw_fd70f2fcf45c8cc2e8f99c4ce19567b6) (Product)
29. [Add](#mw_1eeecd50c17869c0fbe004cacd93b13b) (Sum)
30. [RelationalOperator2](#mw_b23b801a9b0c2db5737e90d6f4ff1cd4) (RelationalOperator)
31. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch1Inport3*](#mw_315c5b0d9535e4d05b380d73c94e4b3d)
    1. [Add2](#mw_7a9fda6c4abd61f350b0cbaf96264c57) (Sum)
32. [Switch1](#mw_bc1159f86e81c3d08de2303718263ec2) (Switch)
33. [RelationalOperator3](#mw_9cf25a9e8f628c56602a5cdbf91b1576) (RelationalOperator)
34. [*TmpAtomicSubsysAtSwitch3Inport1*](#mw_e055c3014c74f60f930eacb0c63fbbc9)
    1. [Sum4](#mw_effd39a743476323c4435bd859dc75bb) (Sum)
35. [Switch3](#mw_aca1ffe8a809d45ed2e394b1f7958377) (Switch)

Lib\_LPF\_Rpm

Figure 3.5. e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Rpm



Blocks

Parameters

"Constant" (Constant)

Table 3.91. "Constant" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | La |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"Constant1" (Constant)

Table 3.92. "Constant1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | Lb |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"From" (From)

Table 3.93. "From" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sLpfTemp3 |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Goto" (Goto)

Table 3.94. "Goto" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sLpfTemp3 |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"Product" (Product)

Table 3.95. "Product" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product1" (Product)

Table 3.96. "Product1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"sLpfLow" (Outport)

Table 3.97. "sLpfLow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | [] |
| 최댓값 | [] |
| 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | off |

"sLpfLowZ" (Delay)

Table 3.98. "sLpfLowZ" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Delay length source | Dialog |
| 지연 길이 | 1 |
| 지연 상한 | 100 |
| Initial condition source | Dialog |
| 초기 조건 | Init\_Value |
| 외부 재설정 | None |
| 인에이블 포트 표시 | off |
| 직접 피드스루 방지 | off |
| 지연 길이 진단 | None |
| 생성 코드에서 지연 길이 확인 제거 | off |
| 입력 처리 | Elements as channels (sample based) |
| 상태에 원형 버퍼 사용 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 상태 이름 | sLpfLowZ |
| 상태 이름은 Simulink Signal 객체로 연결이 맺어져야 함 | off |

"sLpfNow" (Inport)

Table 3.99. "sLpfNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | [] |
| 최댓값 | [] |
| 데이터형 | single |

"sLpfNowZ" (Delay)

Table 3.100. "sLpfNowZ" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Delay length source | Dialog |
| 지연 길이 | 1 |
| 지연 상한 | 100 |
| Initial condition source | Dialog |
| 초기 조건 | Init\_Value |
| 외부 재설정 | None |
| 인에이블 포트 표시 | off |
| 직접 피드스루 방지 | off |
| 지연 길이 진단 | None |
| 생성 코드에서 지연 길이 확인 제거 | off |
| 입력 처리 | Elements as channels (sample based) |
| 상태에 원형 버퍼 사용 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 상태 이름 | sLpfNowZ |
| 상태 이름은 Simulink Signal 객체로 연결이 맺어져야 함 | off |

"Sum" (Sum)

Table 3.101. "Sum" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |


"Sum1" (Sum)

Table 3.102. "Sum1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

Nftn\_CalDiffPst

Figure 3.6. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalDiffPst



Blocks

Parameters

"Add" (Sum)

Table 3.103. "Add" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Delay" (Delay)

Table 3.104. "Delay" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Delay length source | Dialog |
| 지연 길이 | 1 |
| 지연 상한 | 100 |
| Initial condition source | Dialog |
| 초기 조건 | 0.0 |
| 외부 재설정 | None |
| 인에이블 포트 표시 | off |
| 직접 피드스루 방지 | off |
| 지연 길이 진단 | None |
| 생성 코드에서 지연 길이 확인 제거 | off |
| 입력 처리 | Elements as channels (sample based) |
| 상태에 원형 버퍼 사용 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 상태 이름 | i32PstZ |
| 상태 이름은 Simulink Signal 객체로 연결이 맺어져야 함 | off |

"i16DiffPostion" (Outport)

Table 3.105. "i16DiffPostion" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | -4095 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |


"i16PstNow" (Inport)

Table 3.106. "i16PstNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

Nftn\_CalSpd

Figure 3.7. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd



Blocks

Parameters

"CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2" (Constant)

Table 3.107. "CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | CnstCnst.C\_NUM\_60\_DEN\_PI2 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs" (Constant)

Table 3.108. "CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.sInvPolePairs |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02PST\_sPI2InvPPR" (Constant)

Table 3.109. "CB\_E02PST\_sPI2InvPPR" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.sPI2InvPPR |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"DataTypeConversion" (DataTypeConversion)

Table 3.110. "DataTypeConversion" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 입력과 출력이 같아야 함 | Real World Value (RWV) |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"i16Mdata" (Inport)

Table 3.111. "i16Mdata" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"mBSW\_sFreq" (Inport)

Table 3.112. "mBSW\_sFreq" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 14002 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"Product1" (Product)

Table 3.113. "Product1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product2" (Product)

Table 3.114. "Product2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product3" (Product)

Table 3.115. "Product3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product5" (Product)

Table 3.116. "Product5" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"sSpdNow" (Outport)

Table 3.117. "sSpdNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 3 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 12000 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"sWe" (Outport)

Table 3.118. "sWe" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 5026.55 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |


"sWm" (Outport)

Table 3.119. "sWm" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 2 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 1256.6371 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

Nftn\_CntTmToTe

Figure 3.8. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe



Blocks

Parameters

"Add" (Sum)

Table 3.120. "Add" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt" (Constant)

Table 3.121. "CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.i16EncElectMaxCnt |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1" (Constant)

Table 3.122. "CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.i16EncElectMaxCnt |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt" (Constant)

Table 3.123. "CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.sInvEncElectMaxCnt |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"Data\_Type\_Conversion" (DataTypeConversion)

Table 3.124. "Data\_Type\_Conversion" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | int16 |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 입력과 출력이 같아야 함 | Real World Value (RWV) |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Data\_Type\_Conversion2" (DataTypeConversion)

Table 3.125. "Data\_Type\_Conversion2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | int16 |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 입력과 출력이 같아야 함 | Real World Value (RWV) |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"DataTypeConversion1" (DataTypeConversion)

Table 3.126. "DataTypeConversion1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 입력과 출력이 같아야 함 | Real World Value (RWV) |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"i16PstNow" (Outport)

Table 3.127. "i16PstNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

"mBSW\_i32EncCnt" (Inport)

Table 3.128. "mBSW\_i32EncCnt" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"Product" (Product)

Table 3.129. "Product" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Product1" (Product)

Table 3.130. "Product1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"RelationalOperator1" (RelationalOperator)

Table 3.131. "RelationalOperator1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 관계 연산자 | > |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 데이터형 | Inherit: Logical (see Configuration Parameters: Optimization) |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 정수 반올림 모드 | Nearest |


"Switch2" (Switch)

Table 3.132. "Switch2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 첫 번째 입력 전달 조건 | u2 ~= 0 |
| 임계값 | 0 |
| 모든 데이터 포트 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 서로 다른 데이터 입력 크기 허용(가변 크기의 출력 신호 발생) | off |

Nftn\_mod

Figure 3.9. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_mod



Blocks

Parameters

"Add2" (Sum)

Table 3.133. "Add2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | ++ |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"CB\_C\_PI2" (Constant)

Table 3.134. "CB\_C\_PI2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | CnstCnst.C\_PI2 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_sZero1" (Constant)

Table 3.135. "CB\_sZero1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"From2" (From)

Table 3.136. "From2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |

"From3" (From)

Table 3.137. "From3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| Goto 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |

"Goto3" (Goto)

Table 3.138. "Goto3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 태그 | sCalThetaModTemp |
| 아이콘 표시 | Tag |
| 태그 가시성 | local |

"mMTPST\_sTheta" (Outport)

Table 3.139. "mMTPST\_sTheta" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | off |

"RelationalOperator2" (RelationalOperator)

Table 3.140. "RelationalOperator2" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 관계 연산자 | >= |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 데이터형 | Inherit: Logical (see Configuration Parameters: Optimization) |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 정수 반올림 모드 | Nearest |

"RelationalOperator3" (RelationalOperator)

Table 3.141. "RelationalOperator3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 관계 연산자 | > |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 데이터형 | Inherit: Logical (see Configuration Parameters: Optimization) |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 정수 반올림 모드 | Nearest |

"sThetaIntegIn" (Inport)

Table 3.142. "sThetaIntegIn" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"Sum4" (Sum)

Table 3.143. "Sum4" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"Switch1" (Switch)

Table 3.144. "Switch1" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 첫 번째 입력 전달 조건 | u2 ~= 0 |
| 임계값 | 0 |
| 모든 데이터 포트 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 서로 다른 데이터 입력 크기 허용(가변 크기의 출력 신호 발생) | off |


"Switch3" (Switch)

Table 3.145. "Switch3" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 첫 번째 입력 전달 조건 | u2 ~= 0 |
| 임계값 | 0 |
| 모든 데이터 포트 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 영점교차 검출 활성화 | on |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 서로 다른 데이터 입력 크기 허용(가변 크기의 출력 신호 발생) | off |

Nftn\_ThetaOffset

Figure 3.10. e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_ThetaOffset



Blocks

Parameters

"Add" (Sum)

Table 3.146. "Add" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 아이콘 형태 | rectangular |
| 부호 목록 | +- |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 누산기 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"CB\_E02PST\_sPI2InvPPR" (Constant)

Table 3.147. "CB\_E02PST\_sPI2InvPPR" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.sPI2InvPPR |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"CB\_E02PST\_sThetaOffset" (Constant)

Table 3.148. "CB\_E02PST\_sThetaOffset" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 상수 값 | E02PST.sThetaOffset |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit from 'Constant value' |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 샘플 시간 | inf |
| 프레임 기간 | inf |

"DataTypeConversion" (DataTypeConversion)

Table 3.149. "DataTypeConversion" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | single |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 입력과 출력이 같아야 함 | Real World Value (RWV) |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"i16PstNow" (Inport)

Table 3.150. "i16PstNow" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 4095 |
| 데이터형 | Inherit: auto |

"Product" (Product)

Table 3.151. "Product" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 입력 개수 | 2 |
| 곱셈 | Element-wise(.\*) |
| 적용 범위 | All dimensions |
| 차원 | 1 |
| 모든 입력의 데이터형이 동일해야 함 | off |
| 출력 최솟값 | [] |
| 출력 최댓값 | [] |
| 출력 데이터형 | Inherit: Inherit via internal rule |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 정수 반올림 모드 | Floor |
| 정수 오버플로 시 포화 | off |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |

"sThetaIntegIn" (Outport)

Table 3.152. "sThetaIntegIn" Parameters

| **Parameter** | **Value** |
| --- | --- |
| 포트 번호 | 1 |
| 아이콘 표시 | Port number |
| 함수 호출 출력 | off |
| 최솟값 | 0 |
| 최댓값 | 6.2832 |
| 데이터형 | Inherit: auto |
| 고정소수점 툴에 의해 변경되지 않도록 출력 데이터형 설정 잠금 | off |
| 부모 모델에서 비가상 버스로 출력 | off |
| 버스 가상성 | inherit |
| 데이터 모드 | inherit |
| 단위(예 m, m/s^2, N\*m) | inherit |
| 포트 차원(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가변 크기 신호 | Inherit |
| 샘플 시간(상속된 경우 -1) | -1 |
| 가상 아웃포트여야 함 | off |
| 비활성인 경우 출력 | held |
| 초기 출력 | [] |
| MustResolveToSignalObject | off |
| 소스가 연결되지 않은 경우의 출력 지정 | off |
| 상수 값 | 0 |
| 벡터 파라미터를 1차원으로 해석 | on |

제 4 장System Design Variables

Design Variable Summary

Table 4.1. Design Variables

| **Variable Name** | **Parent Blocks** | **Size** | **Bytes** | **Class** | **Value** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CnstCnst | [Gain](#mw_8ae42886096c3a6e11deb1671ae96a27) [Gain4](#mw_4ce30e26db7f4d802f31b37869621853) [Gain5](#mw_d992a8403302079f4be94601b5fd8aa8) [CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2](#mw_4328dbdf7a8b7741a8feb02bcc915cb5) [CB\_C\_PI2](#mw_0eedfc18a9303440cae6cb7ef6d89cdb) [CB\_C\_PI2](#mw_67dde4a0df6e23f28d7c7994c2f97723) [Gain](#mw_8ae42886096c3a6e11deb1671ae96a27) [Gain4](#mw_4ce30e26db7f4d802f31b37869621853) [Gain5](#mw_d992a8403302079f4be94601b5fd8aa8) [CB\_C\_PI2](#mw_0eedfc18a9303440cae6cb7ef6d89cdb) [CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2](#mw_4328dbdf7a8b7741a8feb02bcc915cb5) [CB\_C\_PI2](#mw_67dde4a0df6e23f28d7c7994c2f97723) | 1x1 | 4128 | struct | C\_2: 2  C\_2\_INV\_SQRT3: 1.1547  C\_90: 90  C\_A360\_INV\_PI2: 57.2958  C\_Eps: 1.0000e-05  C\_Half: 0.5000  C\_INV\_N3: 0.3333  C\_INV\_SQRT2: 0.7071  C\_INV\_SQRT3: 0.5774  C\_Neg1: -1  C\_NegHalf: -0.5000  C\_NegPI2: -6.2832  C\_NUM\_60\_DEN\_PI2: 9.5493  C\_PI: 3.1416  C\_PI2: 6.2832  C\_PI2\_Div\_3: 2.0944  C\_PI2\_Div\_3\_by2: 4.1888  C\_PI2\_Div\_6: 1.0472  C\_PI2\_Div\_6\_by5: 5.2360  C\_PI2\_INV\_360: 0.0175  C\_PI2\_INV\_60: 0.1047  C\_sEps: 1.0000e-05  C\_SQRT3: 1.7321  C\_SQRT3\_INV\_2: 0.8660 |
| E02ITDC | [CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1) [CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1) | 1x1 |  | Bus:S\_E02ITDC | sVltTdcRadMax: -0.0436  sVltTdcRadMin: -0.0436  sVltTdcGa: 0  sVltTdcGb: -0.0436  uDummy: 0 |
| E02PST | [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7) [CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8) [CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995) [CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef) [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) [CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7) [CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995) [CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef) | 1x1 |  | Bus:S\_E02PST | sThetaOffset: 0  sInvPolePairs: 0.2500  i32EncMecMaxCnt: 131071  i16EncElectMaxCnt: 32767  sEncElectMaxCnt: 32767  sInvEncElectMaxCnt: 3.0519e-05  sPI2InvPPR: 1.9175e-04  i16AllowedCntMin: 983  uDummy: 0 |
| E02SWF | [Lib\_LPF\_Rpm](#mw_a53f8bf5cc994b6f48ded54b0161c163) [Lib\_LPF\_We](#mw_fd7659b90b24201aa59957304d297eb3) [Lib\_LPF\_Wm](#mw_1ca82abd2283469d253073dd032e09db) | 1x1 |  | Bus:S\_E02SWF | sEstWmLa: 0.9691  sEstWmLb: 0.0155  sEstWeLa: 0.9875  sEstWeLb: 0.0062  sEstSpdLa: 0.9875  sEstSpdLb: 0.0062  uDummy: 0 |
| S\_E02ITDC | [CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1) | 1x1 | 397 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| S\_E02PST | [CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e) [CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068) [CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b) [CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7) [CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8) [CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995) [CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef) | 1x1 | 759 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| S\_E02SWF | [Lib\_LPF\_Rpm](#mw_a53f8bf5cc994b6f48ded54b0161c163) [Lib\_LPF\_We](#mw_fd7659b90b24201aa59957304d297eb3) [Lib\_LPF\_Wm](#mw_1ca82abd2283469d253073dd032e09db) | 1x1 | 521 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| X\_BSWGVAL | [BI\_mBSW\_sFreq](#mw_a1a3c111695790069d70d87588b2b5c2) | 1x1 | 1185 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| X\_C01MADC | [BI\_mMsens\_sIa](#mw_b6b6ffb19d368163bae61855c149d4ec) | 1x1 | 1035 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| X\_D01DIAG | [BI\_mDIAG\_uCntCrtOvr](#mw_a41316db5a4188e527b650e1c99ee431) | 1x1 | 3349 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |
| X\_E02MTPST | [Out Bus Element1](#mw_83068bf1b94779b0e94ff86f6306aac6) | 1x1 | 1221 | Simulink.Bus | <Simulink.Bus> |

Design Variable Details

Table 4.2. CnstCnst

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **Value** |
| C\_2 | 2 |
| C\_2\_INV\_SQRT3 | 1.1547 |
| C\_90 | 90 |
| C\_A360\_INV\_PI2 | 57.2958 |
| C\_Eps | 1.0000e-05 |
| C\_Half | 0.5000 |
| C\_INV\_N3 | 0.3333 |
| C\_INV\_SQRT2 | 0.7071 |
| C\_INV\_SQRT3 | 0.5774 |
| C\_Neg1 | -1 |
| C\_NegHalf | -0.5000 |
| C\_NegPI2 | -6.2832 |
| C\_NUM\_60\_DEN\_PI2 | 9.5493 |
| C\_PI | 3.1416 |
| C\_PI2 | 6.2832 |
| C\_PI2\_Div\_3 | 2.0944 |
| C\_PI2\_Div\_3\_by2 | 4.1888 |
| C\_PI2\_Div\_6 | 1.0472 |
| C\_PI2\_Div\_6\_by5 | 5.2360 |
| C\_PI2\_INV\_360 | 0.0175 |
| C\_PI2\_INV\_60 | 0.1047 |
| C\_sEps | 1.0000e-05 |
| C\_SQRT3 | 1.7321 |
| C\_SQRT3\_INV\_2 | 0.8660 |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/Gain](#mw_8ae42886096c3a6e11deb1671ae96a27)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/Gain4](#mw_4ce30e26db7f4d802f31b37869621853)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevAbc2dqe/Gain5](#mw_d992a8403302079f4be94601b5fd8aa8)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn/CB\_C\_PI2](#mw_0eedfc18a9303440cae6cb7ef6d89cdb)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd/CB\_C\_NUM\_60\_DEN\_PI2](#mw_4328dbdf7a8b7741a8feb02bcc915cb5)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_mod/CB\_C\_PI2](#mw_67dde4a0df6e23f28d7c7994c2f97723)

Resolved in: base workspace

Table 4.3. E02ITDC

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Value | [E02ITDC.Value](#mw_1ab20859409df3e63931ee422057b005) |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |
| CoderInfo | [E02ITDC.CoderInfo](#mw_86679e57acb1d6660ef0a236ae7c0302) |
| Description |  |
| DataType | Bus:S\_E02ITDC |
| Min |  |
| Max |  |
| Unit |  |

Table 4.4. [E02ITDC](#mw_0188cfe9acb99a2c2fe90d674b4d3c5f).Value

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **Value** |
| sVltTdcRadMax | -0.0436 |
| sVltTdcRadMin | -0.0436 |
| sVltTdcGa | 0 |
| sVltTdcGb | -0.0436 |
| uDummy | 0 |

Table 4.5. [E02ITDC](#mw_0188cfe9acb99a2c2fe90d674b4d3c5f).CoderInfo

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| StorageClass | Custom |
| TypeQualifier |  |
| Identifier |  |
| Alignment | -1 |
| CustomStorageClass | FileScope |
| CustomAttributes | [E02ITDC.CoderInfo.CustomAttributes](#mw_e656a2d1afa5a09c817e5424160829ad) |

Table 4.6. [E02ITDC.CoderInfo](#mw_86679e57acb1d6660ef0a236ae7c0302).CustomAttributes

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| PreserveDimensions | false |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn/CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1)

Resolved in: base workspace

Table 4.7. E02PST

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Value | [E02PST.Value](#mw_fe5aa2ad5fd8503c8f77aecfca10cccb) |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |
| CoderInfo | [E02PST.CoderInfo](#mw_4e5e55b2e1a86b8781f1f82676749809) |
| Description |  |
| DataType | Bus:S\_E02PST |
| Min |  |
| Max |  |
| Unit |  |

Table 4.8. [E02PST](#mw_bf76d153e69c381925ad09b9abdbfbbd).Value

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **Value** |
| sThetaOffset | 0 |
| sInvPolePairs | 0.2500 |
| i32EncMecMaxCnt | 131071 |
| i16EncElectMaxCnt | 32767 |
| sEncElectMaxCnt | 32767 |
| sInvEncElectMaxCnt | 3.0519e-05 |
| sPI2InvPPR | 1.9175e-04 |
| i16AllowedCntMin | 983 |
| uDummy | 0 |

Table 4.9. [E02PST](#mw_bf76d153e69c381925ad09b9abdbfbbd).CoderInfo

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| StorageClass | Custom |
| TypeQualifier |  |
| Identifier |  |
| Alignment | -1 |
| CustomStorageClass | FileScope |
| CustomAttributes | [E02PST.CoderInfo.CustomAttributes](#mw_9e1a86658bf926160f1bf5bf8eff9fca) |

Table 4.10. [E02PST.CoderInfo](#mw_4e5e55b2e1a86b8781f1f82676749809).CustomAttributes

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| PreserveDimensions | false |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd/CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd/CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_ThetaOffset/CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_ThetaOffset/CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef)

Resolved in: base workspace

Table 4.11. E02SWF

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Value | [E02SWF.Value](#mw_430d1ad9abaf186031582596897e61f5) |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |
| CoderInfo | [E02SWF.CoderInfo](#mw_bae8451623681b9605a74ee6816791b2) |
| Description |  |
| DataType | Bus:S\_E02SWF |
| Min |  |
| Max |  |
| Unit |  |

Table 4.12. [E02SWF](#mw_b44422f698ee3a2fd59d864d9421daeb).Value

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **Value** |
| sEstWmLa | 0.9691 |
| sEstWmLb | 0.0155 |
| sEstWeLa | 0.9875 |
| sEstWeLb | 0.0062 |
| sEstSpdLa | 0.9875 |
| sEstSpdLb | 0.0062 |
| uDummy | 0 |

Table 4.13. [E02SWF](#mw_b44422f698ee3a2fd59d864d9421daeb).CoderInfo

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| StorageClass | Custom |
| TypeQualifier |  |
| Identifier |  |
| Alignment | -1 |
| CustomStorageClass | FileScope |
| CustomAttributes | [E02SWF.CoderInfo.CustomAttributes](#mw_9b35ad8b87c49b4409ff906203579afa) |

Table 4.14. [E02SWF.CoderInfo](#mw_bae8451623681b9605a74ee6816791b2).CustomAttributes

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| PreserveDimensions | false |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Rpm](#mw_a53f8bf5cc994b6f48ded54b0161c163)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_We](#mw_fd7659b90b24201aa59957304d297eb3)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Wm](#mw_1ca82abd2283469d253073dd032e09db)

Resolved in: base workspace

Table 4.15. S\_E02ITDC

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[S\_E02ITDC.Elements(1)](#mw_8b50d115732676996b62a096a2a6c08f), [S\_E02ITDC.Elements(2)](#mw_c7cbdb4c4af5defe00db64c8dba8e675), [S\_E02ITDC.Elements(3)](#mw_7cb5067449704ee5bfc100a740f760d0), [S\_E02ITDC.Elements(4)](#mw_8a38266ca53bfe84f287af182d912e93), [S\_E02ITDC.Elements(5)](#mw_25cbdadadda50e9e7c6bc6d39afef356)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.16. [S\_E02ITDC.Elements](#mw_215415f89e387a87e0632e82984d9111)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sVltTdcRadMax |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.17. [S\_E02ITDC.Elements](#mw_215415f89e387a87e0632e82984d9111)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sVltTdcRadMin |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.18. [S\_E02ITDC.Elements](#mw_215415f89e387a87e0632e82984d9111)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sVltTdcGa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.19. [S\_E02ITDC.Elements](#mw_215415f89e387a87e0632e82984d9111)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sVltTdcGb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.20. [S\_E02ITDC.Elements](#mw_215415f89e387a87e0632e82984d9111)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | uDummy |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_RevCurrDlyCmpsn/CB\_E02ITDC\_sVltTdcGb](#mw_0f01ee0a1842bac5a61332f50b2c03e1)

Resolved in: base workspace

Table 4.21. S\_E02PST

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[S\_E02PST.Elements(1)](#mw_68e9c7955b289db624956e8ad74c7975), [S\_E02PST.Elements(2)](#mw_c0b2782b0005acc3b26be8b9e4bfcce4), [S\_E02PST.Elements(3)](#mw_d80797cc984d7f778496f2add47c3f01), [S\_E02PST.Elements(4)](#mw_d4740f41dd785bc9a2ba769a52928e96), [S\_E02PST.Elements(5)](#mw_8b8e94c5d1318f2c67417c796943d5b1), [S\_E02PST.Elements(6)](#mw_32dae7394e2ce393a6080fc1e72133d4), [S\_E02PST.Elements(7)](#mw_099fe1c8b6e3fc0039ff57109da023b4), [S\_E02PST.Elements(8)](#mw_c27ce16f2579263aac3e8edfc04bd692), [S\_E02PST.Elements(9)](#mw_e12872bf49552ab0554a069f7d1cea71)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.22. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sThetaOffset |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.23. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sInvPolePairs |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.24. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | i32EncMecMaxCnt |
| DataType | int32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.25. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | i16EncElectMaxCnt |
| DataType | int16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.26. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEncElectMaxCnt |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.27. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sInvEncElectMaxCnt |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.28. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sPI2InvPPR |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.29. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | i16AllowedCntMin |
| DataType | int16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.30. [S\_E02PST.Elements](#mw_ec804c8cd4bc0990abff042580787c7d)(9)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | uDummy |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/CB\_E02PST\_i16AllowedCntMin](#mw_02d50449db4340f4e204d5c026e7077e)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Ftn\_CalMdata/CB\_E02PST\_i16EncElectMaxCnt](#mw_f631f1d25973fe3abd319c621fda3068)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd/CB\_E02ESTP\_sInvPolePairs](#mw_e6b09a8d888297755b1b58e9c919709e)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CalSpd/CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_31db6a8565eccd23543e977d116c6d82)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt](#mw_dea6f2a66909b769643a7c612f2c421b)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_i32EncElectMaxCnt1](#mw_a5c8b2d86f84c65c615415915a16ffe7)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_CntTmToTe/CB\_E02PST\_sInvEncElectMaxCnt](#mw_c4a216c36e72c510f5921fca1f5ea5b8)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_ThetaOffset/CB\_E02PST\_sPI2InvPPR](#mw_0ef82eb2949735977cf31b5515fa1995)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Ftn\_SpdMtMethod/Nftn\_ThetaOffset/CB\_E02PST\_sThetaOffset](#mw_9bda80cc6846b5c1804abf61404b76ef)

Resolved in: base workspace

Table 4.31. S\_E02SWF

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[S\_E02SWF.Elements(1)](#mw_3511d1e82bbd318a0117fa22008279ea), [S\_E02SWF.Elements(2)](#mw_d2cda74873282c5753267720edb9f6b0), [S\_E02SWF.Elements(3)](#mw_e844351fd032a1faace52ffc8eabf30d), [S\_E02SWF.Elements(4)](#mw_789c3bbec06426f1e006ef69389cac93), [S\_E02SWF.Elements(5)](#mw_92370e4edc35e57e42ce619b84dcf22b), [S\_E02SWF.Elements(6)](#mw_295871700c5582171f578dfe73a293e9), [S\_E02SWF.Elements(7)](#mw_187bfe9480a476648e390f8a986b0556)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.32. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstWmLa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.33. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstWmLb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.34. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstWeLa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.35. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstWeLb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.36. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstSpdLa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.37. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | sEstSpdLb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Table 4.38. [S\_E02SWF.Elements](#mw_f54502a90e767be564e58dd4bfdadcff)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min |  |
| Max |  |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description |  |
| Unit |  |
| Name | uDummy |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | [1 1] |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Rpm](#mw_a53f8bf5cc994b6f48ded54b0161c163)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_We](#mw_fd7659b90b24201aa59957304d297eb3)
* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Lib\_LPF\_Wm](#mw_1ca82abd2283469d253073dd032e09db)

Resolved in: base workspace

Table 4.39. X\_BSWGVAL

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[X\_BSWGVAL.Elements(1)](#mw_be256204ec97df24fb3c115bd6a20955), [X\_BSWGVAL.Elements(2)](#mw_ac514922f2fc834956ca9ee62fb811d8), [X\_BSWGVAL.Elements(3)](#mw_a5c4108b93489e993aaee243261705ad), [X\_BSWGVAL.Elements(4)](#mw_2deaa86c38cd7b663b9ecb8dcfb894b5), [X\_BSWGVAL.Elements(5)](#mw_48c353d99187b373cd90350f561d2747), [X\_BSWGVAL.Elements(6)](#mw_f3f2238a08aae618708116a4768a50f7), [X\_BSWGVAL.Elements(7)](#mw_4cbca2b3b3762ca579aba17c9cef0d49), [X\_BSWGVAL.Elements(8)](#mw_9455f7f8328dca4605e8ca01f827e4cf)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.40. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Main Task 주기 |
| Unit | sec |
| Name | mBSW\_sTime |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.41. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Main Task 2배 주기 |
| Unit | sec |
| Name | mBSW\_sTime2 |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.42. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Main Task 10배 주기 |
| Unit | sec |
| Name | mBSW\_sOutloopTime |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.43. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 20000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 제어 주파수 |
| Unit | Hz |
| Name | mBSW\_sFreq |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.44. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 131072 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 엔코더 Pulse Per Revolution |
| Unit | N/A |
| Name | mBSW\_i32EncCnt |
| DataType | int32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.45. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: E-Stop Swhitch Signal Input |
| Unit | N/A |
| Name | mBSW\_uEstpSwitchDtc |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.46. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Gate Fault Signal Input |
| Unit | N/A |
| Name | mBSW\_uGateFltDtc |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.47. [X\_BSWGVAL.Elements](#mw_f408847938dd4cba05260d7e74056994)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 65535 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Digital Input Signal |
| Unit | N/A |
| Name | mBSW\_a16uReadInput |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 16 |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mBSW\_sFreq](#mw_a1a3c111695790069d70d87588b2b5c2)

Resolved in: base workspace

Table 4.48. X\_C01MADC

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[X\_C01MADC.Elements(1)](#mw_fa129d5a1774d462f417ae349ffd3cb3), [X\_C01MADC.Elements(2)](#mw_faecfb5a716f94cd013ca6b7db95fcb7), [X\_C01MADC.Elements(3)](#mw_4e782328f3fda6f00fbc7f71be219999), [X\_C01MADC.Elements(4)](#mw_d18bfc0c431c17a3931466e482e4304f), [X\_C01MADC.Elements(5)](#mw_00f6c8e2e77a2de56a4f5f86c63221b8), [X\_C01MADC.Elements(6)](#mw_c5bb2a2443a8a95edede178399c72323), [X\_C01MADC.Elements(7)](#mw_3853a94e0159b435dd5da09782dd32fa), [X\_C01MADC.Elements(8)](#mw_802cb26dd0e34418053853370e98ff24)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.49. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -41.4000 |
| Max | 33.8000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: A상 전류 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sIa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.50. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -41.4000 |
| Max | 33.8000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: B상 전류 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sIb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.51. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -41.4000 |
| Max | 33.8000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: C상 전류 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sIc |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.52. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -82.8000 |
| Max | 67.5000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: A상 전류 절대값 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sAbsIa |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.53. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -82.8000 |
| Max | 67.5000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: B상 전류 절대값 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sAbsIb |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.54. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -82.8000 |
| Max | 67.5000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: C상 전류 절대값 |
| Unit | Apeak |
| Name | mMsens\_sAbsIc |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.55. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 1.0000e-03 |
| Max | 600 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: DC Link 전압 |
| Unit | Vdc |
| Name | mMsens\_sHVdcLow |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.56. [X\_C01MADC.Elements](#mw_61e13096e089ca5f7fdea11a7ac9b1a8)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: DC Link 전압 역수 |
| Unit | 1/Vdc |
| Name | mMsens\_sInvHVdcLow |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mMsens\_sIa](#mw_b6b6ffb19d368163bae61855c149d4ec)

Resolved in: base workspace

Table 4.57. X\_D01DIAG

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[X\_D01DIAG.Elements(1)](#mw_9b656cc0f7385e17ce113e525fa2ccd2), [X\_D01DIAG.Elements(2)](#mw_f959bc50ace932c9153e8aa4a37bf804), [X\_D01DIAG.Elements(3)](#mw_942728dea7811097e1ff7fdf802e75b3), [X\_D01DIAG.Elements(4)](#mw_54f66a2a6e08de439cf3ad96b75b7c44), [X\_D01DIAG.Elements(5)](#mw_dc8d54e8ec23f2b2d0595e8862bf2bde), [X\_D01DIAG.Elements(6)](#mw_d5bc5d6103c439d2190e0366a0da1f78), [X\_D01DIAG.Elements(7)](#mw_d26f0ec05466ae1d12b798d72c309bf1), [X\_D01DIAG.Elements(8)](#mw_640d81a5e6861326cc842efa4b5953a5), [X\_D01DIAG.Elements(9)](#mw_9527655e964cbc0d510eeb509d581280), [X\_D01DIAG.Elements(10)](#mw_fd6971b5e5119512c25d66435c29bc5f), [X\_D01DIAG.Elements(11)](#mw_3e7fe77ada30655d190cfd76a9b6ef38), [X\_D01DIAG.Elements(12)](#mw_3c55c32da4c37ccf4eaa965ad364695b), [X\_D01DIAG.Elements(13)](#mw_b107a11b620b27acdbbc45c3a2b3263e), [X\_D01DIAG.Elements(14)](#mw_c46c898f178ce7c5f367f5ca75c06de6), [X\_D01DIAG.Elements(15)](#mw_d2831cbc049c9091aaaa51e8da3f18ae), [X\_D01DIAG.Elements(16)](#mw_4e93491339fcaa59b0a5603c5e68022a), [X\_D01DIAG.Elements(17)](#mw_5c06dcd168d6f10dfc3aa9568b899e41), [X\_D01DIAG.Elements(18)](#mw_c400af1dfae4da250e3cae4260ebd6f5)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.58. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 고장 신호 대표 값 |
| Unit | N/A |
| Name | mDIAG\_uFltStat |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.59. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 2.1475e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 고장 신호 전체값 |
| Unit | N/A |
| Name | mDIAG\_u32FltAll |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.60. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Chopper 구동 신호 (0: Off, 1: On) |
| Unit | N/A |
| Name | mDIAG\_uChprOpr1On0Off |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.61. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 1 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Fan 구동 신호 (0: Off, 1: On) |
| Unit | N/A |
| Name | mDIAG\_uFan1On0Off |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.62. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 2 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 과전류 검출 카운터 |
| Unit | N/A |
| Name | mDIAG\_uCntCrtOvr |
| DataType | uint16 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.63. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: E-Stop Swhitch 검출 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF01\_T01\_EstopSwitchFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.64. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: IGBT 고장 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF02\_T01\_IgptShrtFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.65. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: DC Link 과전압 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF03\_T01\_HvdcOvrVolFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.66. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(9)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: DC Link 저전압 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF04\_T01\_HvdcUdrVolFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.67. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(10)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 전류 센서 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF05\_T30\_CrtSnsrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.68. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(11)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 전류 센서 옵셋 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF06\_T30\_CrtSnsrOfsFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.69. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(12)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 구속 전류 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF07\_T30\_CrtStallFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.70. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 과전류 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF08\_T01\_CrtOvrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.71. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: IGBT 온도 센서 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF09\_T30\_IvtTempSnsrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.72. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: IGBT 과온 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF10\_T30\_IvtTempOvrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.73. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 모터 온도 센서 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF11\_T30\_MtrTempSnsrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.74. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 모터 과온 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF12\_T30\_MtrTempOvrFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.75. [X\_D01DIAG.Elements](#mw_b30d86d27b80151ca78efd25636cb23c)(18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 4.2950e+09 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 과속 고장 검출 신호 (0: Normal, 1: Fault) |
| Unit | N/A |
| Name | sF13\_T10\_MtrSpdFlt |
| DataType | uint32 |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/BI\_mDIAG\_uCntCrtOvr](#mw_a41316db5a4188e527b650e1c99ee431)

Resolved in: base workspace

Table 4.76. X\_E02MTPST

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Alignment | -1 |
| PreserveElementDimensions | false |
| Elements | [[X\_E02MTPST.Elements(1)](#mw_85212229fee55e5f45e3edff33bffbd7), [X\_E02MTPST.Elements(2)](#mw_0f0580cb87e249c311a867083473306a), [X\_E02MTPST.Elements(3)](#mw_0576272c843d926e21f9db368191731c), [X\_E02MTPST.Elements(4)](#mw_305de7d8781ce646020a055b950f28ed), [X\_E02MTPST.Elements(5)](#mw_89ae2821998e4cc994f32eb94b589bb6), [X\_E02MTPST.Elements(6)](#mw_c272cf3e49cd8bc20f9d8ce29ba1a3a3), [X\_E02MTPST.Elements(7)](#mw_c352c007e12ff2925e1e1c966f5e3b18), [X\_E02MTPST.Elements(8)](#mw_bb2de5fcaefd3ddbcfa16e75be41cffd)] |
| Description |  |
| DataScope | Auto |
| HeaderFile |  |

Table 4.77. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -1047 |
| Max | 1047 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 기계 각속도 (Wm = 12000 \* 2pi/60) |
| Unit | N/A |
| Name | mMTPST\_sWm |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.78. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -4189 |
| Max | 4189 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 기계 각속도 (We = 10000 \* 2pi/60 \* Poles) |
| Unit | N/A |
| Name | mMTPST\_sWe |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.79. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -10000 |
| Max | 10000 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Motor Speed |
| Unit | rpm |
| Name | mMTPST\_sRpm |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.80. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | 0 |
| Max | 6.2832 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Rotor Position |
| Unit | Rad |
| Name | mMTPST\_sTheta |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.81. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -60 |
| Max | 60 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 기계 각속도 (Wm = 12000 \* 2pi/60) |
| Unit | Apeak |
| Name | mMTPST\_sIde |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.82. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -60 |
| Max | 60 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: 기계 각속도 (We = 10000 \* 2pi/60 \* Poles) |
| Unit | Apeak |
| Name | mMTPST\_sIqe |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.83. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -60 |
| Max | 60 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Motor Speed |
| Unit | Apeak |
| Name | mMTPST\_sIds |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Table 4.84. [X\_E02MTPST.Elements](#mw_9242a6162cd6e332495b656f2a7562d0)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Min | -60 |
| Max | 60 |
| DimensionsMode | Fixed |
| Description | ■ 설명: Rotor Position |
| Unit | Apeak |
| Name | mMTPST\_sIqs |
| DataType | single |
| Complexity | real |
| Dimensions | 1 |

Used by Blocks:

* [e02\_MtrCtrl\_Pst/Out Bus Element1](#mw_83068bf1b94779b0e94ff86f6306aac6)

Resolved in: base workspace

제 5 장Requirements

e02\_MtrCtrl\_Pst does not contain requirements traceability links.

제 6 장System Model Configuration

|  |  |
| --- | --- |
| Source: | Model |
| Source Name: | e02\_MtrCtrl\_Pst |

Table 6.1. e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description |  |
| Components | [[e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(1)](#mw_6b4fd97dc04a2d96eb176f930d411480), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(2)](#mw_af721f44b52769d7ba691729c6cbcb56), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(3)](#mw_1c54e5c865cb0cf552e375c438225c79), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(4)](#mw_61261ad04a46c05768f0f8615250019c), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(5)](#mw_8a60d522a327d7f4350fa51acc5d6715), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(6)](#mw_0d155e116182f28c565c118ace0013ba), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(7)](#mw_fabd5a5aaa18e5e0b80583226780e9cb), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8)](#mw_a7c0104aaaffb0494543e7ef9f0645b2), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(9)](#mw_573164514cf02dca568a457b357d390c), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(10)](#mw_1d900ae890d153ee33985bc53260c7b1), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(11)](#mw_d24cd686bf01e0822c8924a90ccaf31a), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(12)](#mw_c522e560fc70d3382e1ab1449d070553), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(13)](#mw_189d6fc386b94e4c6bb791056c26fd1a), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(14)](#mw_43467198e3cb02342a0a6e68442698b7), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(15)](#mw_2a4998b1b98a66e9e3b54b8469504973)] |
| Name | cfgMABnMISRAC |

Table 6.2. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Solver |
| Description |  |
| Components |  |
| StartTime | 0.0 |
| StopTime | 1 |
| AbsTol | auto |
| AutoScaleAbsTol | on |
| FixedStep | mSim.dTime |
| InitialStep | auto |
| MaxOrder | 5 |
| ZcThreshold | auto |
| ConsecutiveZCsStepRelTol | 10\*128\*eps |
| MaxConsecutiveZCs | 10000 |
| ExtrapolationOrder | 4 |
| NumberNewtonIterations | 1 |
| MaxStep | Define.sModelSampleTime |
| MinStep | auto |
| MaxConsecutiveMinStep | 1 |
| RelTol | 7.1420e-05 |
| EnableMultiTasking | off |
| AllowMultiTaskInputOutput | off |
| ConcurrentTasks | off |
| SolverName | FixedStepDiscrete |
| SolverType | Fixed-step |
| SolverJacobianMethodControl | auto |
| DaesscMode | auto |
| ShapePreserveControl | DisableAll |
| ZeroCrossControl | UseLocalSettings |
| ZeroCrossAlgorithm | Adaptive |
| SolverResetMethod | Fast |
| PositivePriorityOrder | off |
| AutoInsertRateTranBlk | off |
| SampleTimeConstraint | Unconstrained |
| InsertRTBMode | Whenever possible |
| SampleTimeProperty |  |
| DecoupledContinuousIntegration | off |
| MinimalZcImpactIntegration | off |
| ODENIntegrationMethod | ode3 |
| EnableFixedStepZeroCrossing | off |
| MaxZcPerStep | 2 |
| MaxZcBracketingIterations | 10 |

Table 6.3. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Data Import/Export |
| Description |  |
| Components |  |
| Decimation | 1 |
| ExternalInput | [t, u] |
| FinalStateName | xFinal |
| InitialState | xInitial |
| LimitDataPoints | off |
| MaxDataPoints | 1000 |
| LoadExternalInput | off |
| LoadInitialState | off |
| SaveFinalState | off |
| SaveOperatingPoint | off |
| SaveFormat | Dataset |
| SaveOutput | off |
| SaveState | off |
| SignalLogging | on |
| DSMLogging | off |
| StreamToWks | on |
| InspectSignalLogs | on |
| SaveTime | off |
| ReturnWorkspaceOutputs | on |
| StateSaveName | xout |
| TimeSaveName | tout |
| OutputSaveName | yout |
| SignalLoggingName | logsout\_Validator |
| DSMLoggingName | dsmout |
| OutputOption | RefineOutputTimes |
| OutputTimes | [] |
| ReturnWorkspaceOutputsName | out |
| Refine | 1 |
| LoggingToFile | off |
| DatasetSignalFormat | timeseries |
| LoggingFileName | out.mat |
| LoggingIntervals | [-inf, inf] |

Table 6.4. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(3)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Optimization |
| Description |  |
| Components |  |
| BlockReduction | off |
| BooleanDataType | on |
| ConditionallyExecuteInputs | on |
| DefaultParameterBehavior | Inlined |
| InlineParams | on |
| UseDivisionForNetSlopeComputation | UseDivisionForReciprocalsOfIntegersOnly |
| GainParamInheritBuiltInType | on |
| UseFloatMulNetSlope | on |
| InheritOutputTypeSmallerThanSingle | off |
| DefaultUnderspecifiedDataType | single |
| UseSpecifiedMinMax | off |
| InlineInvariantSignals | on |
| OptimizeBlockIOStorage | on |
| BufferReuse | on |
| ReuseModelBlockBuffer | on |
| GlobalBufferReuse | on |
| GlobalVariableUsage | None |
| StrengthReduction | off |
| AdvancedOptControl |  |
| ExpressionFolding | on |
| BooleansAsBitfields | off |
| BitfieldContainerType | uint\_T |
| BitwiseOrLogicalOp | Logical operator |
| EnableMemcpy | on |
| MemcpyThreshold | 64 |
| PassReuseOutputArgsAs | Individual arguments |
| PassReuseOutputArgsThreshold | 12 |
| LocalBlockOutputs | on |
| RollThreshold | 5 |
| StateBitsets | off |
| DataBitsets | off |
| ActiveStateOutputEnumStorageType | Native Integer |
| ZeroExternalMemoryAtStartup | on |
| ZeroInternalMemoryAtStartup | on |
| InitFltsAndDblsToZero | off |
| NoFixptDivByZeroProtection | off |
| EfficientFloat2IntCast | on |
| EfficientMapNaN2IntZero | on |
| LifeSpan | Inf |
| EvaledLifeSpan | Inf |
| ClockResolution | -1 |
| MaxStackSize | Inherit from target |
| BufferReusableBoundary | on |
| RemoveLocalVariableInitialization | on |
| SimCompilerOptimization | off |
| AccelVerboseBuild | off |
| OptimizeBlockOrder | speed |
| OptimizeDataStoreBuffers | on |
| BusAssignmentInplaceUpdate | on |
| DifferentSizesBufferReuse | on |
| UseRowMajorAlgorithm | off |
| OptimizationLevel | level2 |
| OptimizationPriority | Balanced |
| OptimizationCustomize | on |
| LabelGuidedReuse | off |
| MultiThreadedLoops | off |
| AutoScheduleForLoops | off |
| DenormalBehavior | GradualUnderflow |
| EfficientTunableParamExpr | on |

Table 6.5. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Diagnostics |
| Description |  |
| Components |  |
| RTPrefix | error |
| ConsistencyChecking | none |
| ArrayBoundsChecking | none |
| SignalInfNanChecking | error |
| StringTruncationChecking | error |
| SignalRangeChecking | error |
| ReadBeforeWriteMsg | EnableAllAsError |
| WriteAfterWriteMsg | EnableAllAsError |
| WriteAfterReadMsg | EnableAllAsError |
| AlgebraicLoopMsg | error |
| ArtificialAlgebraicLoopMsg | error |
| SaveWithDisabledLinksMsg | error |
| SaveWithParameterizedLinksMsg | error |
| CheckSSInitialOutputMsg | on |
| UnderspecifiedInitializationDetection | Simplified |
| MergeDetectMultiDrivingBlocksExec | error |
| SignalResolutionControl | UseLocalSettings |
| BlockPriorityViolationMsg | error |
| MinStepSizeMsg | warning |
| TimeAdjustmentMsg | none |
| MaxConsecutiveZCsMsg | error |
| MaskedZcDiagnostic | warning |
| IgnoredZcDiagnostic | warning |
| SolverPrmCheckMsg | error |
| InheritedTsInSrcMsg | error |
| MultiTaskDSMMsg | error |
| MultiTaskCondExecSysMsg | error |
| MultiTaskRateTransMsg | error |
| SingleTaskRateTransMsg | error |
| TasksWithSamePriorityMsg | error |
| SigSpecEnsureSampleTimeMsg | error |
| CheckMatrixSingularityMsg | error |
| IntegerOverflowMsg | error |
| Int32ToFloatConvMsg | warning |
| ParameterDowncastMsg | error |
| ParameterOverflowMsg | error |
| ParameterUnderflowMsg | error |
| ParameterPrecisionLossMsg | error |
| ParamSuppressDoubleToSinglePrecisionLossMsg | off |
| ParamPrecisionLossAbsoluteDiffThreshold | 0.0 |
| ParamPrecisionLossRelativeDiffThreshold | 0.0 |
| ParamOverflowErrorThreshold | OneBit |
| ParameterTunabilityLossMsg | error |
| FixptConstUnderflowMsg | none |
| FixptConstOverflowMsg | none |
| FixptConstPrecisionLossMsg | none |
| UnderSpecifiedDataTypeMsg | error |
| UnnecessaryDatatypeConvMsg | warning |
| VectorMatrixConversionMsg | error |
| FcnCallInpInsideContextMsg | error |
| SignalLabelMismatchMsg | error |
| UnconnectedInputMsg | error |
| UnconnectedOutputMsg | error |
| UnconnectedLineMsg | error |
| UseOnlyExistingSharedCode | error |
| SFcnCompatibilityMsg | error |
| FrameProcessingCompatibilityMsg | error |
| UniqueDataStoreMsg | error |
| BusObjectLabelMismatch | error |
| RootOutportRequireBusObject | error |
| AssertControl | DisableAll |
| AllowSymbolicDim | on |
| ModelReferenceVersionMismatchMessage | none |
| ModelReferenceIOMismatchMessage | error |
| UnknownTsInhSupMsg | error |
| ModelReferenceDataLoggingMessage | error |
| ModelReferenceNoExplicitFinalValueMsg | none |
| ModelReferenceSymbolNameMessage | none |
| StateNameClashWarn | warning |
| OperatingPointInterfaceChecksumMismatchMsg | warning |
| NonCurrentReleaseOperatingPointMsg | error |
| PregeneratedLibrarySubsystemCodeDiagnostic | warning |
| SubsystemReferenceDiagnosticForUnitTest | error |
| InitInArrayFormatMsg | warning |
| StrictBusMsg | ErrorOnBusTreatedAsVector |
| BusNameAdapt | WarnAndRepair |
| NonBusSignalsTreatedAsBus | error |
| SFUnusedDataAndEventsDiag | warning |
| SFUnexpectedBacktrackingDiag | error |
| SFInvalidInputDataAccessInChartInitDiag | error |
| SFNoUnconditionalDefaultTransitionDiag | error |
| SFTransitionOutsideNaturalParentDiag | error |
| SFUnreachableExecutionPathDiag | error |
| SFUndirectedBroadcastEventsDiag | error |
| SFTransitionActionBeforeConditionDiag | error |
| SFOutputUsedAsStateInMooreChartDiag | error |
| SFTemporalDelaySmallerThanSampleTimeDiag | error |
| SFSelfTransitionDiag | error |
| SFExecutionAtInitializationDiag | error |
| IntegerSaturationMsg | error |
| AllowedUnitSystems | all |
| UnitsInconsistencyMsg | none |
| AllowAutomaticUnitConversions | on |
| RCSCRenamedMsg | warning |
| RCSCObservableMsg | warning |
| ForceCombineOutputUpdateInSim | off |
| UnderSpecifiedDimensionMsg | none |
| DebugExecutionForFMUViaOutOfProcess | off |
| ArithmeticOperatorsInVariantConditions | error |
| VariantConditionMismatch | error |
| InheritVATfromSVC | warning |
| VariantConfigNotUsedByTopModel | warning |
| ParamWriterValidationControl | UseLocalSettings |

Table 6.6. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Hardware Implementation |
| Description |  |
| Components |  |
| ProdBitPerChar | 16 |
| ProdBitPerShort | 16 |
| ProdBitPerInt | 16 |
| ProdBitPerLong | 32 |
| ProdBitPerLongLong | 64 |
| ProdBitPerFloat | 32 |
| ProdBitPerDouble | 64 |
| ProdBitPerPointer | 32 |
| ProdBitPerSizeT | 32 |
| ProdBitPerPtrDiffT | 32 |
| ProdLargestAtomicInteger | Integer |
| ProdLargestAtomicFloat | None |
| ProdIntDivRoundTo | Zero |
| ProdEndianess | LittleEndian |
| ProdWordSize | 16 |
| ProdShiftRightIntArith | on |
| ProdLongLongMode | on |
| ProdHWDeviceType | Texas Instruments->C2000 |
| TargetBitPerChar | 8 |
| TargetBitPerShort | 16 |
| TargetBitPerInt | 32 |
| TargetBitPerLong | 32 |
| TargetBitPerLongLong | 64 |
| TargetBitPerFloat | 32 |
| TargetBitPerDouble | 64 |
| TargetBitPerPointer | 32 |
| TargetBitPerSizeT | 32 |
| TargetBitPerPtrDiffT | 32 |
| TargetLargestAtomicInteger | Char |
| TargetLargestAtomicFloat | None |
| TargetShiftRightIntArith | on |
| TargetLongLongMode | off |
| TargetIntDivRoundTo | Undefined |
| TargetEndianess | Unspecified |
| TargetWordSize | 32 |
| TargetPreprocMaxBitsSint | 32 |
| TargetPreprocMaxBitsUint | 32 |
| TargetHWDeviceType | Specified |
| TargetUnknown | off |
| ProdEqTarget | on |
| UseEmbeddedCoderFeatures | on |
| UseSimulinkCoderFeatures | on |
| HardwareBoardFeatureSet | EmbeddedCoderHSP |

Table 6.7. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Model Referencing |
| Description |  |
| Components |  |
| UpdateModelReferenceTargets | IfOutOfDateOrStructuralChange |
| EnableRefExpFcnMdlSchedulingChecks | on |
| CheckModelReferenceTargetMessage | error |
| EnableParallelModelReferenceBuilds | off |
| ParallelModelReferenceErrorOnInvalidPool | on |
| ParallelModelReferenceMATLABWorkerInit | None |
| ModelReferenceNumInstancesAllowed | Single |
| PropagateVarSize | Infer from blocks in model |
| ModelDependencies |  |
| ModelReferencePassRootInputsByReference | on |
| ModelReferenceMinAlgLoopOccurrences | off |
| PropagateSignalLabelsOutOfModel | on |
| SupportModelReferenceSimTargetCustomCode | off |
| UseModelRefSolver | off |

Table 6.8. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(7)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Simulation Target |
| Description |  |
| Components |  |
| SimCustomSourceCode |  |
| SimCustomHeaderCode |  |
| SimCustomInitializer |  |
| SimCustomTerminator |  |
| SimReservedNameArray |  |
| SimUserSources |  |
| SimUserIncludeDirs |  |
| SimUserLibraries |  |
| SimUserDefines |  |
| SimCustomCompilerFlags |  |
| SimCustomLinkerFlags |  |
| SFSimEnableDebug | off |
| SFSimEcho | on |
| SimCtrlC | on |
| SimIntegrity | on |
| SimUseLocalCustomCode | off |
| SimParseCustomCode | on |
| SimAnalyzeCustomCode | off |
| SimDebugExecutionForCustomCode | off |
| SimGenImportedTypeDefs | off |
| CompileTimeRecursionLimit | 0 |
| EnableRuntimeRecursion | off |
| EnableImplicitExpansion | on |
| MATLABDynamicMemAlloc | off |
| MATLABDynamicMemAllocThreshold | 65536 |
| LegacyBehaviorForPersistentVarInContinuousTime | off |
| CustomCodeFunctionArrayLayout |  |
| DefaultCustomCodeFunctionArrayLayout | NotSpecified |
| CustomCodeUndefinedFunction | UseInterfaceOnly |
| CustomCodeGlobalsAsFunctionIO | off |
| DefaultCustomCodeDeterministicFunctions | None |
| CustomCodeDeterministicFunctions |  |
| SimHardwareAcceleration | generic |
| SimTargetLang | C |
| GPUAcceleration | off |
| SimGPUMallocThreshold | 200 |
| SimGPUStackLimitPerThread | 1024 |
| SimGPUErrorChecks | off |
| SimGPUCustomComputeCapability |  |
| SimGPUCompilerFlags |  |
| SimDLTargetLibrary | mkl-dnn |
| SimDLAutoTuning | on |

Table 6.9. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(8)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Code Generation |
| Description | Embedded Coder |
| SystemTargetFile | ert.tlc |
| EmbeddedCoderDictionary |  |
| HardwareBoard | None |
| ShowCustomHardwareApp | on |
| ShowEmbeddedHardwareApp | off |
| TLCOptions |  |
| GenCodeOnly | on |
| MakeCommand | make\_rtw |
| GenerateMakefile | on |
| PackageGeneratedCodeAndArtifacts | off |
| PackageName |  |
| TemplateMakefile | ert\_default\_tmf |
| PostCodeGenCommand |  |
| GenerateReport | on |
| RTWVerbose | on |
| RetainRTWFile | off |
| ProfileTLC | off |
| TLCDebug | off |
| TLCCoverage | off |
| TLCAssert | off |
| BuiltinFFTWCallback | off |
| RTWUseLocalCustomCode | off |
| RTWUseSimCustomCode | off |
| CustomSourceCode |  |
| CustomHeaderCode |  |
| CustomInclude |  |
| CustomSource |  |
| CustomLibrary |  |
| CustomDefine |  |
| CustomBLASCallback |  |
| CustomLAPACKCallback |  |
| CustomFFTCallback |  |
| CustomInitializer |  |
| CustomTerminator |  |
| Toolchain | Automatically locate an installed toolchain |
| BuildConfiguration | Faster Runs |
| CustomToolchainOptions |  |
| IncludeHyperlinkInReport | on |
| LaunchReport | on |
| PortableWordSizes | off |
| CreateSILPILBlock | None |
| CodeExecutionProfiling | off |
| CodeExecutionProfileVariable | executionProfile |
| CodeProfilingSaveOptions | SummaryOnly |
| CodeProfilingInstrumentation | off |
| CodeStackProfiling | off |
| CodeStackProfileVariable | stackProfile |
| CodeCoverageSettings | [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).CodeCoverageSettings](#mw_a520637ba385a02fb2871f892b4ab0c8) |
| SILPILDebugging | off |
| RemoveFixptWordSizeChecks | off |
| DataTypeReplacement | CoderTypedefs |
| CoderTypedefsCompatibility | off |
| TargetLang | C |
| GenerateGPUCode | None |
| HalideCodeGeneration | off |
| GenerateTraceInfo | on |
| GenerateTraceReport | on |
| GenerateTraceReportSl | on |
| GenerateTraceReportSf | on |
| GenerateTraceReportEml | off |
| GenerateWebview | on |
| GenerateCodeMetricsReport | on |
| GenerateCodeReplacementReport | on |
| RTWCompilerOptimization | off |
| ObjectivePriorities | {MISRA C:2012 guidelines, Execution efficiency, RAM efficiency, ROM efficiency} |
| RTWCustomCompilerOptimizations |  |
| CheckMdlBeforeBuild | Off |
| GPUKernelNamePrefix |  |
| GPUDeviceID | -1 |
| GPUMallocMode | discrete |
| GPUMallocThreshold | 200 |
| GPUEnableMemoryManager | off |
| GPUStackLimitPerThread | 1024 |
| GPUcuBLAS | on |
| GPUcuSOLVER | on |
| GPUcuFFT | on |
| GPUErrorChecks | off |
| GPUComputeCapability | 3.5 |
| GPUCustomComputeCapability |  |
| GPUCompilerFlags |  |
| GPUMaximumBlocksPerKernel | 0 |
| DLTargetLibrary | none |
| DLAutoTuning | on |
| DLDataType | fp32 |
| DLArmComputeVersion | 19.05 |
| DLArmComputeArch | unspecified |
| DLLearnablesCompression | None |
| LargeConstantGeneration | KeepInSourceFiles |
| LargeConstantThreshold | 131072 |
| Components | [[e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components(1)](#mw_1ce220bcda3ede2fcf63edfb70579f07), [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components(2)](#mw_3057c2484d0b2871afabb4d89cf5c06b)] |

Table 6.10. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(9)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description | Simulink Coverage Configuration Component |
| Components |  |
| Name | Simulink Coverage |
| CovEnable | off |
| CovScope | EntireSystem |
| CovIncludeTopModel | on |
| RecordCoverage | off |
| CovPath | / |
| CovSaveName | coveragedata |
| CovCompData |  |
| CovMetricSettings | we |
| CovFilter |  |
| CovHTMLOptions |  |
| CovNameIncrementing | off |
| CovForceBlockReductionOff | on |
| CovEnableCumulative | off |
| CovSaveCumulativeToWorkspaceVar | on |
| CovSaveSingleToWorkspaceVar | on |
| CovCumulativeVarName | covCumulativeData |
| CovCumulativeReport | off |
| CovSaveOutputData | on |
| CovOutputDir | sldv\_output/$ModelName$\sldv\_covoutput |
| CovDataFileName | $ModelName$\_cvdata |
| CovReportOnPause | on |
| CovModelRefEnable | off |
| CovModelRefExcluded |  |
| CovExternalEMLEnable | on |
| CovSFcnEnable | on |
| CovBoundaryAbsTol | 1.0000e-05 |
| CovBoundaryRelTol | 0.0100 |
| CovUseTimeInterval | off |
| CovStartTime | 0 |
| CovStopTime | 0 |
| CovMetricStructuralLevel | BlockExecution |
| CovMetricLookupTable | off |
| CovMetricSignalRange | off |
| CovMetricSignalSize | off |
| CovMetricObjectiveConstraint | off |
| CovMetricSaturateOnIntegerOverflow | off |
| CovMetricRelationalBoundary | off |
| CovLogicBlockShortCircuit | off |
| CovUnsupportedBlockWarning | on |
| CovMcdcMode | Masking |
| CovExcludeInactiveVariants | off |

Table 6.11. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(10)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description | HDL Coder custom configuration component |
| Components |  |
| Name | HDL Coder |

Table 6.12. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(11)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description |  |
| Components | [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(11).Components](#mw_f57b3ab0c72f386e855ac33e3273af39) |
| Name | Simscape |
| EditingMode | Full |
| ExplicitSolverDiagnosticOptions | warning |
| GlobalZcOffDiagnosticOptions | warning |
| SimscapeNormalizeSystem | off |
| SimscapeNominalValues | [{"value":"1","unit":"A"},{"value":"1","unit":"bar"},{"value":"1","unit":"cm^2"},{"value":"1","unit":"cm^3/s"},{"value":"1","unit":"kJ/kg"},{"value":"1","unit":"kW"},{"value":"1","unit":"l"},{"value":"1","unit":"N"},{"value":"1","unit":"N\*m"},{"value":"1","unit":"V"}] |
| SimscapeLogType | none |
| SimscapeLogSimulationStatistics | off |
| SimscapeLogToSDI | off |
| SimscapeLogOpenViewer | off |
| SimscapeLogName | simlog |
| SimscapeLogDecimation | 1 |
| SimscapeLogLimitData | on |
| SimscapeLogDataHistory | 5000 |
| SimscapeUseOperatingPoints | off |
| SimscapeOperatingPoint |  |
| SimscapeCompileComponentReuse | off |
| SimscapeMultithreadedCompilation | on |

Table 6.13. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(12)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description | Polyspace Custom Configuration Component |
| Components |  |
| Name | Polyspace |
| PSVerificationMode | BugFinder |
| PSVerificationSettings | PrjConfig |
| PSCxxVerificationSettings | PrjConfig |
| PSOpenProjectManager | off |
| PSResultDir | results\_$ModelName$ |
| PSAddSuffixToResultDir | off |
| PSEnableAdditionalFileList | off |
| PSAdditionalFileList |  |
| PSModelRefVerifDepth | Current model only |
| PSModelRefIgnoreList |  |
| PSEnableModelRefIgnoreList | off |
| PSModelRefByModelRefVerif | off |
| PSInputRangeMode | DesignMinMax |
| PSModelRefMinMaxVerif | CheckAndConstrain |
| PSParamRangeMode | None |
| PSOutputRangeMode | None |
| PSAutoStubLUT | on |
| PSCheckConfigBeforeAnalysis | OnWarn |
| PSEnablePrjConfigFile | off |
| PSPrjConfigFile |  |
| PSAddToSimulinkProject | off |
| PSVerifAllSFcnInstances | off |

Table 6.14. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | unset |
| Description |  |
| Components |  |

Table 6.15. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description | Design Verifier Custom Configuration Component |
| Components |  |
| Name | Design Verifier |
| DVMode | TestGeneration |
| DVMaxProcessTime | 300 |
| DVAutomaticStubbing | on |
| DVUseParallel | off |
| DVDesignMinMaxConstraints | on |
| DVOutputDir | sldv\_output/$ModelName$ |
| DVMakeOutputFilesUnique | on |
| DVBlockReplacement | off |
| DVBlockReplacementRulesList | <FactoryDefaultRules> |
| DVBlockReplacementModelFileName | $ModelName$\_replacement |
| DVParameterConfiguration | None |
| DVParametersConfigFileName | sldv\_params\_template.m |
| DVParameterNames |  |
| DVParameterConstraints |  |
| DVParameterUseInAnalysis |  |
| DVTestgenTarget | Model |
| DVModelCoverageObjectives | MCDC |
| DVTestConditions | UseLocalSettings |
| DVTestObjectives | UseLocalSettings |
| DVMaxTestCaseSteps | 10000 |
| DVTestSuiteOptimization | CombinedObjectives (Nonlinear Extended) |
| DVAssertions | UseLocalSettings |
| DVProofAssumptions | UseLocalSettings |
| DVExtendExistingTests | off |
| DVExistingTestFile |  |
| DVIgnoreExistTestSatisfied | on |
| DVIgnoreCovSatisfied | off |
| DVCoverageDataFile |  |
| DVCovFilter | off |
| DVCovFilterFileName |  |
| DVIncludeRelationalBoundary | off |
| DVRelativeTolerance | 0.0100 |
| DVAbsoluteTolerance | 1.0000e-05 |
| DVDetectDeadLogic | off |
| DVDetectActiveLogic | off |
| DVDeadLogicObjectives | ConditionDecision |
| DVDetectOutOfBounds | off |
| DVDetectDivisionByZero | on |
| DVDetectIntegerOverflow | on |
| DVDetectInfNaN | off |
| DVDetectSubnormal | off |
| DVDesignMinMaxCheck | off |
| DVDetectDSMAccessViolations | off |
| DVDetectHISMViolationsHisl\_0002 | off |
| DVDetectHISMViolationsHisl\_0003 | off |
| DVDetectHISMViolationsHisl\_0004 | off |
| DVDetectHISMViolationsHisl\_0028 | off |
| DVDetectBlockInputRangeViolations | off |
| DVProvingStrategy | Prove |
| DVMaxViolationSteps | 20 |
| DVDataFileName | $ModelName$\_sldvdata |
| DVSaveExpectedOutput | off |
| DVRandomizeNoEffectData | off |
| DVSaveHarnessModel | off |
| DVHarnessModelFileName | $ModelName$\_harness |
| DVModelReferenceHarness | off |
| DVHarnessSource | Signal Builder |
| DVSaveReport | off |
| DVReportPDFFormat | off |
| DVReportFileName | $ModelName$\_report |
| DVReportIncludeGraphics | off |
| DVDisplayReport | on |
| DVSFcnSupport | on |
| DVCodeAnalysisExtraOptions |  |
| DVCodeAnalysisIgnoreVolatile | on |
| DVReduceRationalApprox | on |
| DVSlTestFileName | $ModelName$\_test |
| DVSlTestHarnessName | $ModelName$\_sldvharness |
| DVStrictEnhancedMCDC | off |
| DVRebuildModelRepresentation | Always |
| DVAnalyzeAllStartupVariants | on |

Table 6.16. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components](#mw_b4b944ce6083a9d6270e433d5b2b075f)(15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Description |  |
| Components |  |
| Name | Model Advisor |
| ModelAdvisorConfigurationFile |  |
| ShowAdvisorChecksEditTime | on |

Table 6.17. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8)](#mw_a7c0104aaaffb0494543e7ef9f0645b2).CodeCoverageSettings

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| TopModelCoverage | off |
| ReferencedModelCoverage | off |
| CoverageTool | None |

Table 6.18. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components](#mw_05ba7bf26b36d19251320a5cd77fee49)(1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Code Appearance |
| Description |  |
| Components |  |
| ForceParamTrailComments | on |
| GenerateComments | on |
| CommentStyle | Auto |
| IgnoreCustomStorageClasses | off |
| IgnoreTestpoints | off |
| MaxIdLength | 31 |
| ShowEliminatedStatement | on |
| OperatorAnnotations | off |
| SimulinkDataObjDesc | off |
| SFDataObjDesc | off |
| MATLABFcnDesc | on |
| MangleLength | 4 |
| SharedChecksumLength | 8 |
| CustomSymbolStrGlobalVar | GvE02$N$M |
| CustomSymbolStrType | StrE02$N$M |
| CustomSymbolStrField | $N$M |
| CustomSymbolStrFcn | $N$M$F |
| CustomSymbolStrFcnArg | rt$I$N$M |
| CustomSymbolStrBlkIO | rtb\_$N$M |
| CustomSymbolStrTmpVar | $N$M |
| CustomSymbolStrMacro | $N$M |
| CustomSymbolStrUtil | $N$C |
| CustomSymbolStrEmxType | emxArray\_$M$N |
| CustomSymbolStrEmxFcn | emx$M$N |
| CustomUserTokenString |  |
| CustomCommentsFcn |  |
| DefineNamingRule | UpperCase |
| DefineNamingFcn |  |
| ParamNamingRule | UpperCase |
| ParamNamingFcn |  |
| SignalNamingRule | None |
| SignalNamingFcn |  |
| InsertBlockDesc | off |
| InsertPolySpaceComments | off |
| SimulinkBlockComments | off |
| BlockCommentType | BlockPathComment |
| StateflowObjectComments | off |
| MATLABSourceComments | on |
| EnableCustomComments | on |
| InternalIdentifier | Shortened |
| InlinedPrmAccess | Literals |
| ReqsInCode | on |
| UseSimReservedNames | off |
| ReservedNameArray |  |
| EnumMemberNameClash | error |

Table 6.19. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components](#mw_05ba7bf26b36d19251320a5cd77fee49)(2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | Target |
| Description |  |
| Components |  |
| IsERTTarget | on |
| TargetLibSuffix |  |
| TargetPreCompLibLocation |  |
| TargetLangStandard | C99 (ISO) |
| CodeReplacementLibrary | None |
| UtilityFuncGeneration | Shared location |
| MultiwordTypeDef | System defined |
| MultiwordLength | 2048 |
| DynamicStringBufferSize | 256 |
| GenerateFullHeader | on |
| InferredTypesCompatibility | off |
| ExistingSharedCode |  |
| GenerateSampleERTMain | off |
| GenerateTestInterfaces | off |
| ModelReferenceCompliant | on |
| ParMdlRefBuildCompliant | on |
| CompOptLevelCompliant | on |
| ConcurrentExecutionCompliant | on |
| IncludeMdlTerminateFcn | off |
| CombineOutputUpdateFcns | on |
| CombineSignalStateStructs | on |
| GroupInternalDataByFunction | off |
| SuppressErrorStatus | on |
| IncludeFileDelimiter | Auto |
| ERTCustomFileBanners | on |
| SupportAbsoluteTime | off |
| LogVarNameModifier | rt\_ |
| MatFileLogging | off |
| MultiInstanceERTCode | off |
| CodeInterfacePackaging | Nonreusable function |
| PurelyIntegerCode | off |
| SupportNonFinite | off |
| SupportComplex | on |
| SupportContinuousTime | off |
| SupportNonInlinedSFcns | off |
| RemoveDisableFunc | off |
| RemoveResetFunc | on |
| SupportVariableSizeSignals | off |
| ParenthesesLevel | Maximum |
| CastingMode | Standards |
| ModelStepFunctionPrototypeControlCompliant | on |
| CPPClassGenCompliant | on |
| GRTInterface | off |
| GenerateAllocFcn | off |
| UseToolchainInfoCompliant | on |
| GenerateSharedConstants | off |
| LUTObjectStructOrderExplicitValues | Size,Breakpoints,Table |
| LUTObjectStructOrderEvenSpacing | Size,Breakpoints,Table |
| ArrayLayout | Column-major |
| UnsupportedSFcnMsg | error |
| ERTHeaderFileRootName | $R$E |
| ERTSourceFileRootName | $R$E |
| ERTDataFileRootName | $R\_data |
| InstructionSetExtensions | {None} |
| InstructionSetFMA | off |
| OptimizeReductions | off |
| IsSLRTTarget | off |
| HeaderGuardPrefix |  |
| LogToMDFFile | off |
| DSAsUniqueAccess | off |
| ExtMode | off |
| ExtModeTransport | 0 |
| ExtModeStaticAlloc | off |
| ExtModeAutomaticAllocSize | on |
| ExtModeMaxTrigDuration | 10 |
| ExtModeStaticAllocSize | 1000000 |
| ExtModeTesting | off |
| ExtModeMexFile | ext\_comm |
| ExtModeMexArgs |  |
| ExtModeIntrfLevel | Level1 |
| TargetOS | BareBoardExample |
| MultiInstanceErrorCode | Error |
| RootIOFormat | Individual arguments |
| RTWCAPISignals | off |
| RTWCAPIParams | off |
| RTWCAPIStates | off |
| RTWCAPIRootIO | off |
| ERTSrcFileBannerTemplate | t\_code\_template.cgt |
| ERTHdrFileBannerTemplate | t\_code\_template.cgt |
| ERTDataSrcFileTemplate | t\_code\_template.cgt |
| ERTDataHdrFileTemplate | t\_code\_template.cgt |
| ERTCustomFileTemplate | example\_file\_process.tlc |
| EnableDataOwnership | off |
| SignalDisplayLevel | 10 |
| ParamTuneLevel | 10 |
| GlobalDataDefinition | Auto |
| DataDefinitionFile | global.c |
| GlobalDataReference | Auto |
| ERTFilePackagingFormat | CompactWithDataFile |
| RateTransitionBlockCode | Inline |
| DataReferenceFile | global.h |
| PreserveExpressionOrder | on |
| PreserveIfCondition | off |
| ConvertIfToSwitch | on |
| PreserveExternInFcnDecls | on |
| PreserveStaticInFcnDecls | on |
| SuppressUnreachableDefaultCases | off |
| EnableSignedLeftShifts | off |
| EnableSignedRightShifts | off |
| ImplementImageWithCVMat | off |
| IndentStyle | Allman |
| IndentSize | 4 |
| NewlineStyle | Default |
| MaxLineWidth | 80 |
| EnableUserReplacementTypes | off |
| ReplacementTypes | [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components(2).ReplacementTypes](#mw_e90566efa04b363bc79a6129e8991794) |
| MaxIdInt64 | MAX\_int64\_T |
| MinIdInt64 | MIN\_int64\_T |
| MaxIdUint64 | MAX\_uint64\_T |
| MaxIdInt32 | MAX\_int32\_T |
| MinIdInt32 | MIN\_int32\_T |
| MaxIdUint32 | MAX\_uint32\_T |
| MaxIdInt16 | MAX\_int16\_T |
| MinIdInt16 | MIN\_int16\_T |
| MaxIdUint16 | MAX\_uint16\_T |
| MaxIdInt8 | MAX\_int8\_T |
| MinIdInt8 | MIN\_int8\_T |
| MaxIdUint8 | MAX\_uint8\_T |
| BooleanTrueId | true |
| BooleanFalseId | false |
| TypeLimitIdReplacementHeaderFile |  |
| ArrayContainerType | C-style array |

Table 6.20. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(11)](#mw_d24cd686bf01e0822c8924a90ccaf31a).Components

|  |  |
| --- | --- |
| **Property** | **Value** |
| Name | unset |
| Description |  |
| Components |  |

Table 6.21. [e02\_MtrCtrl\_Pst Configuration Set.Components(8).Components(2)](#mw_3057c2484d0b2871afabb4d89cf5c06b).ReplacementTypes

|  |  |
| --- | --- |
| **Field** | **Value** |
| double |  |
| single |  |
| int32 |  |
| int16 |  |
| int8 |  |
| uint32 |  |
| uint16 |  |
| uint8 |  |
| boolean |  |
| int |  |
| uint |  |
| char |  |
| uint64 |  |
| int64 |  |

제 7 장Glossary

Atomic Subsystem.A subsystem treated as a unit by an implementation of the design documented in this report. The implementation computes the outputs of all the blocks in the atomic subsystem before computing the next block in the parent system's block execution order (sorted list).

Block Diagram.A Simulink block diagram represents a set of simultaneous equations that relate a system or subsystem's inputs to its outputs as a function of time. Each block in the diagram represents an equation of the form y = f(t, x, u) where t is the current time, u is a block input, y is a block output, and x is a system state (see the Simulink documentation for information on the functions represented by the various types of blocks that make up the diagram). Lines connecting the blocks represent dependencies among the blocks, i.e., inputs whose current values are the outputs of other blocks. An implementation of a design described in this document computes a root or atomic system's outputs at each time step by computing the outputs of the blocks in an order determined by block input/output dependencies.

Block Parameter.A variable that determines the output of a block along with its inputs, for example, the gain parameter of a Gain block.

Block Execution Order.The order in which Simulink evaluates blocks during simulation of a model. The block execution order determined by Simulink ensures that a block executes only after all blocks on whose outputs it depends are executed.

Checksum.A number that indicates whether different versions of a model or atomic subsystem differ functionally or only cosmetically. Different checksums for different versions of the same model or subsystem indicate that the versions differ functionally.

Design Variable.A symbolic (MATLAB) variable or expression used as the value of a block parameter. Design variables allow the behavior of the model to be altered by altering the value of the design variable.

Enumeration Type.Enumerated data is data that is restricted to a finite set of values. An enumerated data type is a MATLAB® class that defines a set of enumerated values. Each enumerated value consists of an enumerated name and an underlying integer which the software uses internally and in generated code.

Signal.A block output, so-called because block outputs typically vary with time.

Virtual Subsystem.A subsystem that is purely graphical, i.e., is intended to reduce the visual complexity of the block diagram of which it is a subsystem. An implementation of the design treats the blocks in the subsystem as part of the first nonvirtual ancestor of the virtual subsystem (see Atomic Subsystem).

제 8 장About this Report

Report Overview

This report describes the design of the e02\_MtrCtrl\_Pst system. The report was generated automatically from a Simulink model used to validate the design. It contains the following sections:

Model Version.Specifies information about the version of the model from which this design description was generated. Includes the model checksum, a number that indicates whether different versions of the model differ functionally or only cosmetically. Different checksums for different versions indicate that the versions differ functionally.

Root System.Describes the design's root system.

Subsystems.Describes each of the design's subsystems.

Design Variables.Describes system design variables, i.e., MATLAB variables and expressions used as block parameter values.

Enumeration Type.Describes the enumeration types used by this model.

System Model Configuration.Lists the configuration parameters, e.g., start and stop time, of the model used to simulate the system described by this report.

Requirements.Shows design requirements associated with elements of the design model. This section appears only if the design model contains requirements links.

Glossary.Defines Simulink terms used in this report.

Root System Description

This section describes a design's root system. It contains the following sections:

Diagram.Simulink block diagram that represents the algorithm used to compute the root system's outputs.

Description.Description of the root system. This section appears only if the model's root system has a Documentation property or a Doc block.

Interface.Name, data type, width, and other properties of the root system's input and output signals. The number of the block port that outputs the signal appears in angle brackets appended to the signal name. This section appears only if the root system has input or output ports.

Blocks.This section has two subsections:

* Parameters.Describes key parameters of blocks in the root system. This section also includes graphical and/or tabular representations of lookup table data used by lookup table blocks, i.e., blocks that use lookup tables to compute their outputs.
* Block Execution Order.Order in which blocks must be executed at each time step in order to ensure that each block's inputs are available when it executes.

State Charts.Describes state charts used in the root system. This section appears only if the root system contains Stateflow blocks.

Subsystem Descriptions

This section describes a design's subsystems. Each subsystem description contains the following sections:

Checksum.This section appears only if the subsystem is an atomic subsystem. The checksum indicates whether the version of the model subsystem used to generate this report differs functionally from other versions of the model subsystem. If two model checksums differ, the corresponding versions of the model differ functionally.

Diagram.Simulink block diagram that graphically represents the algorithm used to compute the subsystem's outputs.

Description.Description of the subsystem. This section appears only if the subsystem has a Documentation property or contains a Doc block.

Interface.Name, data type, width, and other properties of the subsystem's input and output signals. The number of the block port that outputs the signal appears in angle brackets appended to the signal name. This section appears only if the subsystem is atomic and has input or output ports.

Blocks.Blocks that this subsystem contains. This section has two subsections:

* Parameters.Key parameters of blocks in the subsystem. This section also includes graphical and/or tabular representations of lookup table data used by lookup table blocks, blocks that use lookup tables to compute their outputs.
* Block Execution Order.Order in which the subsystem's blocks must be executed at each time step in order to ensure that each block's inputs are available when the block executes .This section appears only if the subsystem is atomic. Note: in Acrobat(PDF) reports, the number in square brackets next to the block name is a hyperlink to the block parameter table. The number has no model significance.

State Charts.Describes state charts used in the subsystem. This section appears only if the root system contains Stateflow blocks.

State Chart Descriptions

This section describes the state machines used by Stateflow blocks to compute their outputs, i.e., Stateflow blocks. Each state machine description contains the following sections:

Chart.Diagram representing the state machine.

States.Describes the state machine's states. Each state description includes the state's diagram and diagrams and/or descriptions of graphical functions, Simulink functions, truth tables, and MATLAB functions parented by the state.

Transitions.Transitions between the state machine's states. Each transition description specifies the values of key transition properties. Appears only if a transition has properties that do not appear on the chart.

Junctions.Transition junctions. Each junction description specifies the values of key junction properties. Appears only if a junction has properties that do not appear on the chart.

Events.Events that trigger state transitions. Each event description specifies the values of key event properties.

Data.Data types and other properties of the Stateflow block's inputs, outputs, and other state machine data.

Targets.Executable implementations of the state machine used to compute the outputs of the corresponding Stateflow block.

MATLAB Supporting Functions.List of functions invoked by MATLAB functions defined in the chart.